# Rankinė sąranka –WPA/ WPA2–

1. Įveskite slaptažodį. Įvedant tekstą reikia atkreipti dėmesį į didžiąsias ir mažąsias raides.

   Kaip įvesti simbolius ir pakeisti jų tipus, rasite „Teksto įvedimas“ (rodoma naujame lange).

   Jei nežinote belaidžio maršruto parinktuvo slaptažodžio, žr. kartu su belaidžiu maršruto parinktuvu pateiktą vadovą arba kreipkitės į jo gamintoją.

2. Įvedę paspauskite ir bent dvi sekundes laikykite nuspaudę mygtuką Gerai (OK).

3. Pasirinkite Taip (Yes) ir paspauskite mygtuką Gerai (OK).

4. Kai bus atidarytas toliau pavaizduotas ekranas, paspauskite mygtuką Gerai (OK).

   Jei atidaromas kitas ekranas, žr. „Trikčių diagnostika“.

5. Paspauskite mygtuką KOPIJUOTI (COPY) (A).

   Dabar tinklo ryšio sąranka baigta.

6. Grįžkite į taikomąją programinę įrangą ir tęskite diegimą.

   Užduočių juostoje (taskbar) spustelėkite ir tęskite sąranką vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas.