# Fejlfinding – Manuel opsætning

# "Kan ikke reg. direkte indtastet router <Se håndbog>" vises

1. Kontrol 1 Er den trådløse router tændt?

   Hvis den allerede er tændt, skal du slukke den og derefter tænde den igen.

   Fortsæt ikke til næste skærmbillede i denne vejledning, før strømmen er tændt. Forbindelsen til den trådløse router bliver midlertidigt deaktiveret.

   Tryk på knappen OK for at bekræfte, at navnet på den trådløse router (SSID) er korrekt, og tryk på knappen OK igen.

   - Vend tilbage til fremgangsmåden

## Hvis den trådløse router stadig ikke er registreret

1. Kontrol 2 Er det indtastede navn på den trådløse router (SSID) korrekt?

2. Kontrol 3 Er den trådløse router og printeren installeret i et åbent område, hvor trådløs kommunikation er mulig?

3. Kontrol 4 Kører den trådløse router med IEEE802.11n, IEEE802.11g eller IEEE802.11b?

   Tryk på knappen OK for at bekræfte, at navnet på den trådløse router (SSID) er korrekt, og tryk på knappen OK igen.

   - Vend tilbage til fremgangsmåden

4. Kontrol 5 Tjek indstillingerne for den trådløs router.

   Hvis SSID-udsendelse (f.eks. "ENHVER" forbindelse) er deaktiveret, eller Skjult tilstand er aktiveret på den trådløse router, skal SSID-udsendelse aktiveres, eller Skjult tilstand skal deaktiveres

   Vælg Søg igen (Search again), og tryk derefter på knappen OK for at søge efter den trådløse router igen.

   - Vend tilbage til fremgangsmåden

5. Kontrol 6 Tjek indstillingerne for den trådløse routers sikkerhedsprotokol (krypteringsmetode).

   Hvis "WPA/WPA2-Enterprise" er indstillet, skal du skifte til "WPA/WPA2-Personal" på den trådløse router. Denne printer understøtter ikke "WPA/WPA2 Enterprise."

   - Indtast direkte navn på den trådløse router igen

   Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du ændrer sikkerhedsprotokollen (krypteringsstandard), som den trådløse router bruger, i vejledningen til den trådløse router, eller du kan kontakte producenten.