# Tõrkeotsing -WEP-

# Kuvatakse teade „Juhtmeta ruuteriga ühendamine ebaõnnestus <Vt juhendit>“

1. Kontroll 1 Kontrollige, kas juhtmeta ruuteri sisestatud parool ja valitud WEP-võti on õiged.

2. Kontroll 2 Lähtestage tõrge ja seejärel tehke printeri seadistus uuesti.

   Vajutage nuppu OK.

   - Uuesti käsitsi häälestamine

   Kasutatava WEP-võtme numbri muutmiseks muutke juhtmeta ruuteri määranguid, ja seejärel häälestage juhtmeta ühendus uuesti.

   Üksikasju juhtmeta ruuteri WEP-võtme muutmise kohta saate juhtmeta ruuteri kasutusjuhendist või tootjalt.

3. Kontroll 3 Kontrollige juhtmeta ruuteri määranguid.

   Kui juhtmeta ruuteri DHCP-funktsioon on välja lülitatud, lülitage see sisse ja valige juhtmeta ühenduse määrangud uuesti.

   - Uuesti käsitsi häälestamine

4. Kontroll 4 Kontrollige juhtmeta ruuteri WEP-võtit.

   Kui kasutate juhtmeta ruuterit, mis loob WEP-võtmed automaatselt, kontrollige juhtmeta ruuteris automaatselt loodud WEP-võtit (kuueteistkümnendsüsteemis) ja seejärel sisestage see printerisse.

   - Uuesti käsitsi häälestamine

5. Kontroll 5 Kontrollige MAC-aadressi filtreerimise määranguid.

   Kui juhtmeta ruuteris on lubatud MAC-aadressi filtreerimine, muutke määranguid nii, et printeri MAC-aadress oleks lubatud.

   Printeri MAC-aadressi vaatamiseks toimige järgmiselt.

   1. Vajutage nuppu Seadistus (Setup).
   2. Kasutage nuppu või , et valida Seadme määrangud (Device settings), ja vajutage nuppu OK.
   3. Valige suvand LAN-i määrangud (LAN settings) ja vajutage nuppu OK.
   4. Valige Prindi LAN-i det.-id (Print LAN details) ja vajutage nuppu OK.
   5. Kontrollige prinditud LAN-i üksikasjades üle väärtus MAC address of wireless LAN.
   - Uuesti käsitsi häälestamine

   Kui MAC-aadressi filtreerimine on juhtmeta ruuteris keelatud, konfigureerige juhtmeta ühenduse määrangud uuesti.

   - Uuesti käsitsi häälestamine

   Üksikasju juhtmeta ruuteri määrangute kontrollimise või muutmise kohta saate juhtmeta ruuteri kasutusjuhendist või tootjalt.

## Kui ülaltoodud meetmed probleemi ei lahenda, tehke järgmist.

1. Kontroll 6 Sisestage juhtmeta ruuteri nimi otse ja seejärel häälestage juhtmeta ühendus uuesti.

   - Juhtmeta ruuteri nime otse sisestamine

   Üksikasju juhtmeta ruuteri määrangute kontrollimise kohta saate juhtmeta ruuteri kasutusjuhendist või tootjalt.