# Ročna nastavitev

1. Izberite Druge nastavitve (Other setup) in pritisnite gumb OK.

2. Izberite Ročna nastavitev (Manual setup) in pritisnite gumb OK.

3. Izberite brezžični usmerjevalnik in pritisnite gumb OK.

   Če se prikaže drug zaslon ali brezžičnega usmerjevalnika ni mogoče najti, glejte »Odpravljanje težav«.

   - Če ste izbrali Vnos usmerjevalnika, glejte tukaj

4. Pritisnite gumb OK.

5. Izberite varnostni protokol, nastavljen v brezžičnem usmerjevalniku, in pritisnite gumb OK.

   Če se na zaslonu tiskalnika prikaže sporočilo »Povezava vzpostavljena (Connected)«, omrežje ne zahteva vnosa gesla. V naslednjem koraku izberite »Onemogoči (Disable)« in nadaljujte nastavitev.

6. Izberite varnostni protokol, nastavljen v brezžičnem usmerjevalniku.

   - Onemogoči
   - WEP
   - WPA/WPA2