# Manuaal. asetukset

1. Valitse Muut asetukset (Other setup) ja paina sitten OK-painiketta.

2. Valitse Manuaal. asetukset (Manual setup) ja paina OK-painiketta.

3. Valitse langaton reitittimesi ja paina OK-painiketta.

   Jos jokin muu näyttö avautuu tai langatonta reititintä ei löydy, katso lisätietoja kohdasta "Vianmääritys".

   - Jos olet valinnut Anna reitit. suoraan, katso tästä

4. Paina OK-painiketta.

5. Valitse langattoman reitittimen suojausprotokolla ja paina sitten OK-painiketta.

   Jos "Kytketty (Connected)" avautuu, verkko ei vaadi salasanaa. Valitse seuraavassa vaiheessa "Poista käytöstä (Disable)" ja jatka asetusta.

6. Valitse langattomaan reitittimeen asetettu suojausprotokolla.

   - Poista käytöstä
   - WEP
   - WPA/WPA2