# Kézi beállítások – WPA/WPA2 –

1. Írja be a jelszót. Szöveg megadásakor a kis- és nagybetűk nem egyenértékűek.

   A karakterek beírását és a karaktertípus módosítását a „Szövegbevitel” című rész (új ablakban jelenik meg) ismerteti.

   Ha nem tudja a vezeték nélküli útválasztó jelszavát, akkor nézze meg a vezeték nélküli útválasztóhoz mellékelt kézikönyvet, vagy vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

2. Amikor végzett a bevitellel, nyomja meg és legalább két másodpercig tartsa nyomva az OK gombot.

3. Válassza az Igen (Yes) elemet, és nyomja meg az OK gombot.

4. Amikor megjelenik az alábbi képernyő, nyomja meg az OK gombot.

   Ha más képernyő jelenik meg, nézze meg a „Hibaelhárítás” című részt.

5. Nyomja meg a MÁSOLÁS (COPY) gombot (A).

   Ezzel befejeződött a hálózati kapcsolat beállítása.

6. Térjen vissza az alkalmazásszoftverhez, és folytassa a telepítést.

   Kattintson a tálcán (taskbar) a ikonra, és a képernyőn megjelenő utasításokat követve folytassa a beállítást.