# Отстраняване на неизправности –Изключване–

# Показва се "Свързв. с безжичния рутер е неуспешно <Вж. ръководството>"

1. Проверка 1 Безжичният рутер включен ли е?

   Ако вече е включено, изключете го и след това го включете отново.

   Не преминавайте към следващия екран на това ръководство, докато не се включи захранването. Връзката с безжичния рутер ще бъде временно прекъсната.

2. Проверка 2 Нулирайте грешката и след това извършете отново настройка на принтера.

   Натиснете бутона OK.

   - Въведете директно името на безжичния рутер отново

   Отидете до местоназначението на връзката и продължете от стъпка 4.