# Екранът Избор на мрежа (SSID)

Ако връзката между принтера и безжичния рутер не може да се създаде автоматично, се показва екранът Избор на мрежа (SSID) (Select Network (SSID)).

Като следвате стъпките по-долу, свържете принтера и безжичния рутер.

1. Изберете името на мрежата (SSID) на безжичния рутер, към която искате да свържете, от списъка Име на мрежа (SSID): (Network Name (SSID):).

   Ако безжичният рутер не се показва в списъка, следвайте инструкциите в Безжичният рутер не е наличен в списъка Име на мрежа (SSID).

2. Щракнете върху Напред (Next).

   Ако не използвате тип шифроване, следващите стъпки не са задължителни.

3. Въведете паролата за безжичния рутер в полето Парола: (Password:).

   Докоснете знака, който искате да въведете. При въвеждането на знаци главните и малките букви се различават.

   Ако използвате WEP връзка, също така задайте ИД на WEP ключа: (WEP Key ID:).

4. Щракнете върху Напред (Next).

## Безжичният рутер не е наличен в списъка Име на мрежа (SSID)

Ако безжичният рутер не е наличен в списъка Име на мрежа (SSID): (Network Name (SSID):), например когато е зададен режим на невидимост, следвайте стъпките по-долу, за да добавите безжичния рутер.

1. Изберете Други мрежи (Other networks) от списъка Име на мрежа (SSID): (Network Name (SSID):).

2. Щракнете върху Напред (Next).

3. Въведете име на мрежата (SSID) в полето Име на мрежа (SSID): (Network Name (SSID):).

4. Изберете протокол от Тип шифроване: (Encryption Type:).

   Ако не използвате тип шифроване, изберете Да не се използва (Do not use) и преминете към стъпка 6.

   Ако използвате WEP връзка, също така задайте Дължина на WEP ключа: (WEP Key Length:), Формат на WEP ключа: (WEP Key Format:) и ИД на WEP ключа: (WEP Key ID:).

5. Въведете паролата за безжичния рутер.

6. Щракнете върху Напред (Next).

Забележка

- Паролата може да се нарича защитен ключ или фраза за достъп.
- За информация относно стойностите по подразбиране за име на мрежа (SSID) и парола или как да проверите текущо зададените стойности вижте ръководството, предоставено заедно с безжичния рутер.
- SSID за честотна лента 2,4 ГХц се показват за името на мрежата (SSID). Ако принтерът поддържа честотна лента 5 ГХц, ще се показват също и SSID за честотната лента 5 ГХц.