# Sorun Giderme -El ile bağlantı-

# Güvenlik protokolü olarak WEP kullanılıyorsa "Kablosuz yönlendiriciyle bağlantı kurulamadı <El kitabına bakın> mesajı görüntülenir

1. Kontrol 1 Kablosuz yönlendiricisi için girilen parolanın doğru olup olmadığını kontrol edin.

2. Kontrol 2 Kullandığınız WEP şifre numarasını kontrol edin.

   WEP şifresi numarası olarak 2, 3 veya 4 kullanılıyorsa, kablosuz yönlendiricideki WEP şifre numarasını 1 olarak ayarlayın ve kablosuz bağlantıyı yeniden yapın.

3. Kontrol 3 Hatayı sıfırlayın ve yazıcı kurulumunu yeniden yapın.

   OK düğmesine basın.

   - Doğrudan kablosuz yönlendiricisi adını tekrar girin

   Kablosuz yönlendiricisi ayarlarını değiştirmeden bağlantı kurarken, doğrudan yazıcının üzerindeki kablosuz bağlantı ayarlarını girerek WEP şifresini seçin.

   - El ile ayarlar

   Kablosuz yönlendiricisi WEP şifre numarasını değiştirme hakkında ayrıntılı bilgi için kablosuz yönlendiricisi el kitabına bakın veya üreticisine başvurun.

4. Kontrol 4 Kablosuz yönlendiricisinin ayarlarını kontrol edin.

   Kablosuz yönlendiricinin DHCP işlevi kapalıysa açın ve kablosuz bağlantı ayarlarını yeniden yapın.

   - Doğrudan kablosuz yönlendiricisi adını tekrar girin

5. Kontrol 5 Kablosuz yönlendiricisinin WEP şifresini kontrol edin.

   WEP şifrelerini otomatik olarak oluşturan bir kablosuz yönlendiricisi kullanıyorsanız, kablosuz yönlendiricisi tarafından otomatik olarak oluşturulan WEP şifresini (onaltılı) kontrol edin ve bunu yazıcıya girin.

   - Doğrudan kablosuz yönlendiricisi adını tekrar girin

6. Kontrol 6 MAC adresi filtrelemesi ayarlarını kontrol edin.

   Kablosuz yönlendiricisinde MAC adresi filtrelemesi etkinse, yazıcının MAC adresini kabul etmek için ayarları değiştirin.

   Yazıcının MAC adresini kontrol etmek için şu adımları izleyin.

   1. Ayarlar (Setup) düğmesine basın.
   2. veya düğmesini kullanarak Aygıt ayarları (Device settings) öğesini seçin ve OK düğmesine basın.
   3. LAN ayarları (LAN settings) seçeneğini belirleyin ve OK düğmesine basın.
   4. LAN ayrntılrı. yazdır (Print LAN details) seçeneğini belirleyin ve OK düğmesine basın.
   5. Yazdırılan ayrıntılı LAN bilgilerinde MAC address of wireless LAN öğesini kontrol edin.
   - Doğrudan kablosuz yönlendiricisi adını tekrar girin

   Kablosuz yönlendiricisinde MAC adresi filtrelemesi devre dışı bırakıldığında, kablosuz bağlantı ayarlarını yeniden yapılandırın.

   - Doğrudan kablosuz yönlendiricisi adını tekrar girin

   Kablosuz yönlendiricisi ayarlarını kontrol etme veya değiştirme hakkında ayrıntılı bilgi için kablosuz yönlendiricisi el kitabına bakın veya üreticisine başvurun.