# Vodič za postavljanje
- G6000 series -

# Wi-Fi Veza

Slijedite postupak naveden u nastavku da biste postavili pisač.

1. Provjerite je li pisač uključen prije početka postavljanja bežične veze.

   Ako je napajanje uključeno, žaruljica UKLJUČENO (ON) (A) svijetlit će ili treperiti.

   - Napomene o Wi-Fi vezi(Pojavljuje se u novom prozoru)

   Važno

   - Ako pisač izvodi čišćenje, poravnavanje ispisne glave ili druge postupke, pričekajte da se postupak završi prije započinjanja postavljanja.

2. Ako se prikaže donji zaslon, pritisnite gumb Zaustavi (Stop) (B).

   Ako se nije prikazao sljedeći zaslon, idite na sljedeći korak.

3. Pritisnite gumb Postava (Setup) (C).

4. S pomoću gumba ili (D) odaberite Postav. Wi-Fi-ja (Wi-Fi setup) i pritisnite gumb U redu (OK).