# Vadu savienojums

1. Nospiediet pogu Beigt (Stop) (A).

2. Atlasiet Vadu LAN (Wired LAN) un nospiediet pogu Labi (OK).

3. Atlasiet Jā (Yes) un nospiediet pogu Labi (OK).

4. Būs nepieciešams Ethernet kabelis (iegādājams atsevišķi).

5. Noņemiet vāciņu (B) no porta, kas atrodas printera aizmugurē kreisajā pusē.

6. Savienojiet printeri un tīkla ierīci (maršrutētāju, u.tml), izmantojot Ethernet kabeli (C).

   Nepievienojiet nevienam portam.

7. Nospiediet pogu Labi (OK).

8. Nospiediet pogu Labi (OK).

9. Atgriezieties lietojumprogrammā un turpiniet instalēšanu.

   Noklikšķiniet uz uzdevumjoslā (taskbar) un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai turpinātu iestatīšanu.