# Подключ. вручную

1. Введите имя маршрутизатора беспроводной сети (SSID). Вводимый текст зависит от значения регистра символов.

   Порядок ввода символов и изменения типа символов см в разделе «Ввод текста» (появится новое окно).

   Если имя маршрутизатора беспроводной сети неизвестно, см. руководство маршрутизатора беспроводной сети или обратитесь к производителю.

2. Завершив ввод, проверьте правильность имени маршрутизатора беспроводной сети (SSID), а затем нажмите и удерживайте не менее 2 секунд кнопку OK.

3. Выберите Да (Yes) и нажмите кнопку OK.

4. Введите пароль. Вводимый текст зависит от значения регистра символов.

   Порядок ввода символов и изменения типа символов см в разделе «Ввод текста» (появится новое окно).

   Если пароль для маршрутизатора беспроводной сети неизвестен, см. руководство маршрутизатора беспроводной сети или обратитесь к производителю.

   Если отображается «Подключено (Connected)», значит пароль для подключения к сети не требуется. Продолжить с действия 7.

5. Завершив ввод, нажмите и удерживайте не менее 2 секунд кнопку OK.

6. Выберите Да (Yes) и нажмите кнопку OK.

7. Когда появится следующий экран, нажмите кнопку OK.

   При отображении другого экрана см. раздел «Устранение неполадок».

8. Нажмите кнопку КОПИРОВАТЬ (COPY) (A).

   Настройка подключения к сети завершена.

9. Вернитесь к прикладной программе и продолжите установку.

   Щелкните на панели задач (taskbar), затем для продолжения настройки следуйте инструкциям на экране.