# Устранение неполадок (WPA/WPA2)

# Отображается сообщение «Не удалось подключиться к марш. беспров. сети <См. рук-во>»

1. Проверка 1 Проверьте введенный пароль для маршрутизатора беспроводной сети.

## При отсутствии проблем с паролем

1. Проверка 2 Проверьте параметры маршрутизатора беспроводной сети.

   Если функция DHCP маршрутизатора беспроводной сети выключена, включите ее и повторите настройку беспроводного соединения.

2. Проверка 3 Сбросьте ошибку, а затем повторите настройку принтера.

   Нажмите кнопку OK.

   - Выполните повторно настройку вручную

3. Проверка 4 Проверьте параметры фильтрации MAC-адресов.

   Если на маршрутизаторе беспроводной сети включена фильтрация MAC-адресов, измените параметры для принятия MAC-адреса принтера.

   Для проверки MAC-адреса принтера выполните следующие действия.

   1. Нажмите кнопку Настройка (Setup).
   2. С помощью кнопки или выберите пункт Парам. устройствa (Device settings) и нажмите кнопку OK.
   3. Выберите пункт Настройки сети (LAN settings) и нажмите кнопку OK.
   4. Выберите Печать свед. о сети (Print LAN details) и нажмите кнопку OK.
   5. Проверьте MAC address of wireless LAN в напечатанных сведениях о сети.
   - Выполните повторно настройку вручную

4. Проверка 5 Проверьте параметры протокола защиты маршрутизатора беспроводной сети (метод шифрования).

   Если на маршрутизаторе беспроводной сети настроена связь только с использованием стандарта IEEE802.11n, а в качестве стандарта шифрования используется WEP или TKIP, выберите какой-либо иной стандарт шифрования, отличный от WEP и TKIP, либо поменяйте стандарт связи, а затем повторите настройку параметров беспроводного соединения.

   Если выбран стандарт шифрования WEP или TKIP, стандарт связи IEEE802.11n использовать невозможно.

   - Выполните повторно настройку вручную

   Информацию о проверке или изменении параметров маршрутизатора беспроводной сети см. в руководстве маршрутизатора беспроводной сети или обратитесь к производителю.