# Αντιμετώπιση προβλημάτων -Μη αυτόμ. ρύθμιση-

# Εμφανίζεται το μήνυμα "Επικάλ. ασύρμ. δρομ."

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν εντοπίζονται πολλοί ασύρματοι δρομολογητές με το ίδιο όνομα.

## Όταν διαθέτετε μόνο έναν ασύρματο δρομολογητή

Επιλέξτε Χρήσ. μόν. ενός δρομ. (Use a single router) και πατήστε το κουμπί OK.

Στην οθόνη επιλέξτε τη διεύθυνση MAC του ασύρματου δρομολογητή προορισμού και πατήστε το κουμπί OK.

- Όταν αλλάξει η οθόνη του εκτυπωτή, επαναλάβετε τη διαδικασία Μη αυτόμ. ρύθμιση

Μεταβείτε στον προορισμό της σύνδεσης και συνεχίστε από το βήμα 4.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο της διεύθυνσης MAC του ασύρματου δρομολογητή, δείτε το εγχειρίδιο του ασύρματου δρομολογητή ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του.

## Όταν χρησιμοποιείτε πολλούς ασύρματους δρομολογητές

Επιλέξτε Χρήση πολλαπλ. δρομ. (Use multiple routers) και πατήστε το κουμπί OK.

- Όταν αλλάξει η οθόνη του εκτυπωτή, επαναλάβετε τη διαδικασία Μη αυτόμ. ρύθμιση

Μεταβείτε στον προορισμό της σύνδεσης και συνεχίστε από το βήμα 4.