# Kablet tilkobling

1. Trykk på Stopp (Stop)-knappen (A).

2. Velg Kablet LAN (Wired LAN), og trykk på OK-knappen.

3. Velg Ja (Yes), og trykk på OK-knappen.

4. Du vil trenge en Ethernet-kabel (selges separat).

5. Ta av korken (B) på porten på venstre side bak på skriveren.

6. Koble til skriveren og en nettverksenhet (ruter osv.) med en Ethernet-kabel (C).

   Ikke koble til andre porter.

7. Trykk på OK-knappen.

8. Trykk på OK-knappen.

9. Returner til programvaren, og fortsett med installeringen.

   Klikk på i oppgavelinjen (taskbar), og følg skjerminstruksjonene for å fortsette oppsettet.