# Ručno postavljanje -WEP-

1. Odaberite broj WEP ključa za korištenje i pritisnite gumb U redu (OK).

2. Unesite lozinku. Unos teksta razlikuje velika i mala slova.

   Odgovor na pitanje kako unijeti znakove i kako ih promijeniti u odjeljku "Unos teksta" (prikazuje se u novom prozoru).

   Ako ne znate lozinku bežičnog usmjerivača, pogledajte priručnik bežičnog usmjerivača ili se obratite proizvođaču.

3. Nakon unosa, pritisnite i držite gumb U redu (OK) najmanje dvije sekunde.

4. Odaberite Da (Yes) i pritisnite gumb U redu (OK).

5. Kada se prikaže donji zaslon, pritisnite gumb U redu (OK).

   Ako se pojavi drugačiji zaslon, pogledajte odjeljak "Rješavanje problema".

6. Pritisnite gumb KOPIRANJE (COPY) (A).

   Postavljanje mrežne veze sada je dovršeno.

7. Vratite se na softverski program i nastavite s instalacijom.

   Kliknite u programskoj traci (taskbar), a zatim slijedite upute na zaslonu računala da biste nastavili s postavljanjem.