# Trikčių diagnostika –Rankinis prisijung.–

# Rodoma „Nepavyko prisijungti prie belaidž. maršr. par. <Žr. instrukciją>“, kai naudojamas saugos protokolas WEP

1. 1 patikrinimas Patikrinkite, ar įvestas teisingas belaidžio maršruto parinktuvo slaptažodis.

2. 2 patikrinimas Patikrinkite naudojamą WEP rakto numerį.

   Jei naudojate 2, 3 ar 4 WEP rakto numerį, pakeiskite belaidžiame maršruto parinktuve nustatytą WEP rakto numerį į 1 ir nustatykite belaidį ryšį iš naujo.

3. 3 patikrinimas Atkurkite klaidos pranešimą, tada iš naujo atlikite spausdintuvo sąranką.

   Paspauskite mygtuką Gerai (OK).

   - Operacijos Rankinis prisijung. atlikimas iš naujo

   Jei užmezgate ryšį nekeisdami belaidžio maršruto parinktuvo parametrų, pasirinkite WEP rakto numerį įvesdami belaidžio ryšio parametrus tiesiogiai spausdintuve.

   - Rankinė sąranka

   Norėdami gauti išsamios informacijos, kaip pakeisti belaidžio maršruto parinktuvo WEP rakto numerį, žr. kartu su belaidžiu maršruto parinktuvu pateiktą vadovą arba kreipkitės į jo gamintoją.

4. 4 patikrinimas Patikrinkite belaidžio maršruto parinktuvo parametrus.

   Jei belaidžio maršruto parinktuvo DHCP funkcija išjungta, įjunkite ją ir iš naujo nustatykite belaidžio ryšio parametrus.

   - Operacijos Rankinis prisijung. atlikimas iš naujo

5. 5 patikrinimas Patikrinkite belaidžio maršruto parinktuvo WEP raktą.

   Jei naudojate belaidį maršruto parinktuvą, kuris automatiškai sukuria WEP raktus, patikrinkite belaidžio maršruto parinktuvo automatiškai sukurtą WEP raktą (šešioliktainį), tada įveskite jį į spausdintuvą.

   - Operacijos Rankinis prisijung. atlikimas iš naujo

6. 6 patikrinimas Patikrinkite MAC adreso filtravimo parametrus.

   Jei įjungtas belaidžio maršruto parinktuvo MAC adresų filtravimas, pakeiskite parametrus, kad būtų priimtas spausdintuvo MAC adresas.

   Norėdami patikrinti spausdintuvo MAC adresą, atlikite šiuos veiksmus.

   1. Paspauskite mygtuką Sąranka (Setup).
   2. Mygtukais arba pasirinkite Įrenginio parametrai (Device settings) ir paspauskite Gerai (OK).
   3. Pasirinkite LAN parametrai (LAN settings) ir paspauskite mygtuką Gerai (OK).
   4. Pasirinkite Sp. išsam. LAN inf. (Print LAN details) ir paspauskite mygtuką Gerai (OK).
   5. Patikrinkite MAC address of wireless LAN atspausdintoje LAN informacijoje.
   - Operacijos Rankinis prisijung. atlikimas iš naujo

   Išjungę belaidžio maršruto parinktuvo MAC adresų filtravimą iš naujo sukonfigūruokite belaidžio ryšio parametrus.

   - Operacijos Rankinis prisijung. atlikimas iš naujo

   Norėdami gauti išsamios informacijos, kaip patikrinti arba pakeisti belaidžio maršruto parinktuvo parametrus, žr. belaidžio maršruto parinktuvo instrukciją arba kreipkitės į jo gamintoją.