# Felsöka -Manuell anslutning-

# Trådlös router ej hittad

1. Kontroll1 Är den trådlösa routern på?

   Om den redan är på stänger du av den och slår sedan på den igen.

   Gå inte till nästa skärm förrän nätströmmen är på. Anslutningen till den trådlösa routern inaktiveras tillfälligt.

2. Kontroll2 Kontrollera den trådlösa routerns namn och lösenordet till den trådlösa routern.

   Namnen på trådlösa routrar kan skilja sig åt mellan frekvenserna 5 GHz och 2,4 GHz.

   Hitta namnet på den trådlösa routern som ska användas och välj det sedan på skärmen för skrivaren.

   Kontrollera ovanstående och välj Sök igen (Search again) och tryck sedan på OK för att söka efter den trådlösa routern igen.

   - Gå tillbaka till proceduren

## Om den trådlösa routern fortfarande inte hittas

1. Kontroll3 Är den trådlösa routern och skrivaren placerade i ett öppet utrymme där trådlös kommunikation är möjlig?

2. Kontroll4 Arbetar den trådlösa routern i IEEE802.11n, IEEE802.11g eller IEEE802.11b?

   Kontrollera ovanstående och välj Sök igen (Search again) och tryck sedan på OK för att söka efter den trådlösa routern igen.

   - Gå tillbaka till proceduren

3. Kontroll5 Kontrollera inställningarna för den trådlösa routern.

   Om SSID-sändning (t.ex. anslutning via alla) är inaktiverad eller om osynligt läge är aktiverat på den trådlösa routern, aktiverar du SSID-sändning eller inaktiverar osynligt läge.

   Välj Sök igen (Search again) och tryck sedan på OK för att söka efter den trådlösa routern igen.

   - Gå tillbaka till proceduren

   Om du upprättar en anslutning utan att ändra inställningarna för den trådlösa routern väljer du Ange router direkt (Router direct input) på skärmen Välj router (Select router). Den trådlösa routerns inställningar för trådlös anslutning kan anges direkt på skrivaren.

   - Ange den trådlösa routerns namn direkt

4. Kontroll6 Kontrollera inställningarna för den trådlösa routerns säkerhetsprotokoll (krypteringsmetod).

   Om "WPA/WPA2 Enterprise" är inställt ändrar du det till "WPA/WPA2 Personal" på den trådlösa routern. Den här skrivaren har inte stöd för "WPA/WPA2 Enterprise."

   - Gör om Manuell anslutning

   För mer information om att ändra säkerhetsprotokollet (krypteringsstandarden) som används av den trådlösa routern, se handboken för den trådlösa routern eller kontakta tillverkaren.