# Kết nối có dây

1. Chọn Mạng LAN có dây(Wired LAN) và nhấn nút OK.

2. Chọn Có(Yes) và nhấn nút OK.

3. Bạn sẽ cần cáp Ethernet (bán riêng).

4. Tháo nắp (A) từ cổng được đặt ở phía bên trái của mặt sau máy in.

5. Kết nối máy in và thiết bị mạng (bộ định tuyến, v.v.) bằng cáp Ethernet (B).

   Không kết nối bất kì cổng nào khác.

6. Nhấn nút OK.

7. Nhấn nút OK.

8. Trở lại phần mềm ứng dụng và tiếp tục cài đặt.

   Nhấp vào trong thanh tác vụ(taskbar), thực hiện theo các chỉ dẫn trên màn hình để tiếp tục thiết lập.