# หมายเหตุการเชื่อมต่อ Wi-Fi

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณและเราเตอร์แบบไร้สาย (A) เชื่อมต่อกันอยู่ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบการตั้งค่าเหล่านี้ โปรดดูคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับเราเตอร์แบบไร้สาย หรือติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว

- รูปแบบการตั้งค่า ฟังก์ชันเราเตอร์ ขั้นตอนตั้งค่าและการตั้งค่าความปลอดภัยของเราเตอร์แบบไร้สายแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมระบบ สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือเราเตอร์แบบไร้สายของคุณ หรือติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว
- เครื่องพิมพ์นี้ไม่รองรับ IEEE802.11ac, IEEE802.11a หรือ IEEE802.11n (5 GHz) ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณรองรับ IEEE802.11n (2.4 GHz), IEEE802.11g หรือ IEEE802.11b หรือไม่
- หากอุปกรณ์ของคุณตั้งไว้ที่โหมด "IEEE802.11n เท่านั้น" จะไม่สามารถใช้ WEP หรือ TKIP เป็นโพรโทคอลความปลอดภัย เปลี่ยนโพรโทคอลความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ของคุณเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ WEP และ TKIP หรือเปลี่ยนการตั้งค่าเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ "IEEE802.11n เท่านั้น"
  การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ของคุณและเราเตอร์แบบไร้สายจะปิดใช้งานโดยชั่วคราวขณะที่การตั้งค่าเปลี่ยนแปลง อย่าดำเนินการต่อไปยังหน้าจอถัดไปของคำแนะนำนี้จนกว่าการตั้งค่าจะเสร็จสมบูรณ์
- สำหรับการใช้งานในที่ทำงาน กรุณาปรึกษาผู้ดูแลเครือข่ายของคุณ
- โปรดทราบว่าหากคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยไม่มีการป้องกันด้านความปลอดภัย ข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจถูกเปิดเผยแก่บุคคลที่สามได้
- คุณไม่สามารถทำให้เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อแบบมีสายและแบบไร้สายพร้อมกันได้ LAN และ USB สามารถใช้ในเวลาเดียวกันได้