# Соединение через Wi-Fi

Выберите метод подключения ниже.

- Подключ. вручную

  Подключение к маршрутизатору беспроводной сети с использованием пароля

- Настройка вручную

  Подключение к сети с помощью ввода настроек маршрутизатора беспроводной сети непосредственно на принтере

Метод Настройка вручную (Manual setup) предназначен для опытных пользователей. Если вы не знакомы с сетями, выберите Подключ. вручную (Manual connect).

Если используется номер ключа WEP 2, 3 или 4, выберите Настройка вручную (Manual setup).

- Подключение с помощью метода PIN-кода WPS

  Беспроводное соединение также можно настроить с использованием PIN-кода WPS.

- Подключение через WCN

  Беспроводное соединение также можно настроить с использованием функции WCN (WCN-NET) в ОС Windows