# Kaabelühendus

1. Vajutage nuppu Stopp (Stop) (A).

2. Valige Juhtmega LAN (Wired LAN) ja vajutage nuppu OK.

3. Valige Jah (Yes) ja vajutage nuppu OK.

4. Vajate Etherneti kaablit (müüakse eraldi).

5. Eemaldage printeri tagakülje vasakpoolses osas asuva pordi kork (B).

6. Ühendage printer ja võrguseade (ruuter vm) Etherneti-kaabilga (C).

   Ärge ühendage seda ühegi muu pordiga.

7. Vajutage nuppu OK.

8. Vajutage nuppu OK.

9. Naaske rakendusetarkvarasse ja jätkake installimisega.

   Klõpsake tegumiribal (taskbar) ja järgige seadistamisega jätkamiseks ekraanil kuvatavaid suuniseid.