# Penyelesaian Masalah -Pengesetan manual-

# "Tdk dpt mendeteksi perute yg dimasukkan lsg <Lihat petunjuk>" Muncul

1. Pemeriksaan 1 Apakah perute nirkabel sudah dinyalakan?

   Jika sudah dinyalakan, matikan, kemudian nyalakan kembali.

   Jangan lanjutkan ke layar petunjuk berikutnya sampai daya dinyalakan. Koneksi ke perute nirkabel akan dinonaktifkan sementara.

   Tekan tombol OK untuk memastikan bahwa nama perute nirkabel (SSID) sudah benar, dan tekan kembali tombol OK.

   - Kembali ke prosedur

## Jika perute nirkabel masih tidak terdeteksi

1. Pemeriksaan 2 Apakah nama perute nirkabel (SSID) yang dimasukkan sudah benar?

2. Pemeriksaan 3 Apakah perute nirkabel dan pencetak diinstal di ruang terbuka dimana komunikasi nirkabel dimungkinkan?

3. Pemeriksaan 4 Apakah perute nirkabel beroperasi dalam IEEE802.11n, IEEE802.11g atau IEEE802.11b?

   Tekan tombol OK untuk memastikan bahwa nama perute nirkabel (SSID) sudah benar, dan tekan kembali tombol OK.

   - Kembali ke prosedur

4. Pemeriksaan 5 Periksa setelan perute nirkabel.

   Jika penyiaran SSID (misalnya koneksi "ANY") didisfungsikan atau mode tersembunyi difungsikan pada perute nirkabel, fungsikan penyiaran SSID atau disfungsikan mode tersembunyi.

   Pilih Cari lagi(Search again), kemudian tekan tombol OK untuk mencari perute nirkabel lagi.

   - Kembali ke prosedur

5. Pemeriksaan 6 Periksa setelan protokol keamanan perute nirkabel (metode enkripsi).

   Jika "WPA/WPA2 Enterprise" diset, ubah ke "WPA/WPA2 Personal" pada perute nirkabel. Pencetak ini tidak mendukung "WPA/WPA2 Enterprise".

   - Memasukkan kembali nama perute nirkabel secara langsung

   Untuk detail tentang mengubah protokol keamanan (standar enkripsi) yang digunakan oleh perute nirkabel, lihat petunjuk perute nirkabel atau hubungi produsennya.