# Config. manuelle

1. Sélectionnez Autre Configuration et appuyez sur le bouton OK.

2. Sélectionnez Config. manuelle et appuyez sur le bouton OK.

3. Sélectionnez votre routeur sans fil et appuyez sur le bouton OK.

   Si un écran différent apparaît ou si aucun routeur sans fil n'est trouvé, reportez-vous à la section « Dépannage ».

   - Si vous avez sélectionné Entr. direct. routeur, cliquez ici

4. Appuyez sur le bouton OK.

5. Sélectionnez le protocole de sécurité défini sur le routeur sans fil et appuyez sur le bouton OK.

   Si le message « Connecté » apparaît, le réseau ne nécessite pas de mot de passe. Sélectionnez « Inactif » à l'étape suivante et poursuivez l'installation.

6. Sélectionnez le protocole de sécurité défini sur le routeur sans fil.

   - Désactiver
   - WEP
   - WPA/WPA2