# Отстраняване на неизправности –WPS (PIN код)–

# Показва се "Свързването е неуспешно <Вж. ръководството>"

Този екран се показва, когато възникне грешка.

1. Проверка 1 Проверете настройките на безжичния рутер.

2. Проверка 2 Нулирайте грешката и след това извършете отново настройка на принтера.

   Натиснете бутона OK.

   - Повторно установяване на WPS (PIN код) връзка

   За подробности относно проверката на настройките на безжичния рутер вижте неговото ръководство или се свържете с производителя.