# Manual setup

1. حدد Other setup، ثم اضغط على الزر موافق (‏OK)‏.

2. حدد Manual setup، ثم اضغط على الزر موافق (‏OK)‏.

3. حدد الموجه اللاسلكي الخاص بك، ثم اضغط على الزر موافق (‏OK)‏.

   إذا ظهرت شاشة مختلفة، أو لم يتم العثور على موجه لاسلكي، فراجع "استكشاف الأخطاء وإصلاحها".

   - إذا قمت بتحديد Router direct input، فراجع هنا

4. اضغط على الزر موافق‏ (‏OK)‏.

5. حدد بروتوكول الأمان المُعيّن على الموجه اللاسلكي، ثم اضغط على الزر موافق (‏OK)‏.

   في حالة ظهور "Connected‎"، فهذا يعني أن الشبكة لا تتطلب كلمة مرور. حدد "Disable" في الخطوة التالية وتابع الإعداد.

6. قم بتحديد بروتوكول الأمان الذي تم تعيينه في الموجه اللاسلكي.

   - تعطيل
   - WEP
   - WPA/WPA2