# Glosario

- Función DHCP
- Conexión directa
- IEEE802.11a
- IEEE802.11ac
- IEEE802.11b
- IEEE802.11g
- IEEE802.11n
- Dirección IP
- IPv4
- Dirección MAC
- Filtrado de dirección MAC
- Red
- Puerto
- Enrutador
- SSID
- Difusión SSID
- Modo silencioso
- TKIP
- USB
- WCN
- WEP
- Clave WEP
- Número de clave WEP
- Wi-Fi
- Conexión por cable
- Router inalámbrico
- WPA
- WPA2
- WPS

Función DHCP
  Una función que asigna automáticamente la información requerida (dirección IP, etc.) a ordenadores, impresoras u otros dispositivos conectados a la red.
Conexión directa
  Un método para conectar la impresora a un ordenador u otro dispositivo directamente sin utilizar un router inalámbrico.
IEEE802.11a
  Un estándar de red inalámbrica internacional que utiliza las bandas de 5,2 GHz; permite una comunicación a una velocidad de transferencia máxima de 54 Mbps.
IEEE802.11ac
  Un estándar de red inalámbrica internacional que utiliza las bandas de 5 GHz; permite una comunicación a una velocidad de transferencia máxima de 6,93 Gbps.
  Estándar sucesor de IEEE802.11n.
IEEE802.11b
  Un estándar de red inalámbrica internacional que utiliza las bandas de 2,4 GHz; permite una comunicación a una velocidad de transferencia máxima de 11 Mbps.
IEEE802.11g
  Un estándar de red inalámbrica internacional que utiliza las bandas de 2,4 GHz; permite una comunicación a una velocidad de transferencia máxima de 54 Mbps.
  Compatible con IEEE802.11b.
IEEE802.11n
  Un estándar de red inalámbrica internacional que utiliza las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz; permite una comunicación a una velocidad de transferencia máxima de 600 Mbps.
  La compatibilidad con IEEE802.11b/g se obtiene en la banda de 2,4 GHz.
Dirección IP
  Una identificación numérica asignada a cada ordenador o dispositivo de red conectado a una red.
IPv4
  Un protocolo de Internet para gestionar direcciones IP.
  Las direcciones IPv4 se asignan automáticamente a dispositivos de comunicación como, por ejemplo, ordenadores conectados a una red.
Dirección MAC
  Un número único asignado a cada dispositivo de red.
Filtrado de dirección MAC
  Una función que bloquea el acceso de dispositivos no autorizados guardando las direcciones MAC.
Red
  Un sistema de intercambio de información entre ordenadores mediante la conexión de éstos entre sí. Internet es un tipo de red.
Puerto
  Un conector en el que puede introducirse un cable Ethernet o USB.
Enrutador
  Un dispositivo que hace las veces de puente o de medio para permitir la comunicación entre dispositivos (ordenadores, impresoras, etc.) en la red.
SSID
  Un nombre para identificar un router inalámbrico que se utiliza en una red inalámbrica.
Difusión SSID
  Una transmisión periódica de una señal por parte de un router inalámbrico en la que se revela su SSID.
Modo silencioso
  Una función para evitar que el SSID del router inalámbrico aparezca en otros dispositivos de la red inalámbrica.
TKIP
  Un estándar de encriptación; la renovación periódica de la clave de encriptación impide que ningún tercero la desencripte.
USB
  Un estándar para conectar periféricos (impresoras, etc.) a un ordenador.
WCN
  Una función para configurar fácilmente la conexión inalámbrica simplemente introduciendo el código PIN. (WCN-NET) WCN significa Windows Conectar ahora.
WEP
  Un protocolo de seguridad utilizado en IEEE802.11.
Clave WEP
  Clave de codificación usada en WEP.
Número de clave WEP
  Seleccione de la clave WEP 1 a la clave WEP 4. Seleccione el mismo número de clave WEP que para el router inalámbrico al que desea conectarse.
Wi-Fi
  Un nombre de marca que únicamente se otorga a los productos que han superado las pruebas de interoperabilidad Wi-Fi Alliance. Su impresora es un producto con certificación Wi-Fi. También se puede referir a una LAN (Local Area Network) para la que no son necesarios cables.
Conexión por cable
  Una red que requiere un cable Ethernet para la conexión.
Router inalámbrico
  Un dispositivo que hace las veces de puente al establecer una red inalámbrica.
WPA
  Un protocolo de seguridad para redes inalámbricas con mejor seguridad que WEP.
WPA2
  Un protocolo de seguridad para redes inalámbricas. Es una nueva versión de WPA.
WPS
  Un estándar mediante el cual se pueden establecer fácilmente conexiones de dispositivos inalámbricas y una configuración de seguridad. Están disponibles el método de pulsador y el método de código PIN. WPS significa Wi-Fi Protected Setup.