# Slovník

- Funkcia DHCP
- Priame pripojenie
- IEEE802.11a
- IEEE802.11ac
- IEEE802.11b
- IEEE802.11g
- IEEE802.11n
- Adresa IP
- IPv4
- Adresa MAC
- Filtrovanie adries MAC
- Sieť
- Port
- Smerovač
- SSID
- Vysielanie identifikátora SSID
- Neviditeľný režim
- TKIP
- USB
- WCN
- WEP
- Kľúč WEP
- Číslo kľúča WEP
- Wi-Fi
- Káblové pripojenie
- Bezdrôtový smerovač
- WPA
- WPA2
- WPS

Funkcia DHCP
  Funkcia na automatické priraďovanie požadovaných informácií (napríklad adries IP) počítačom, tlačiarňam alebo iným zariadeniam pripojeným k sieti.
Priame pripojenie
  Spôsob pripojenia tlačiarne k počítaču alebo iným zariadeniam priamo bez použitia bezdrôtového smerovača.
IEEE802.11a
  Medzinárodný štandard pre bezdrôtové siete, ktorý využíva pásmo 5,2 GHz. Umožňuje komunikáciu s maximálnou prenosovou rýchlosťou 54 Mb/s.
IEEE802.11ac
  Medzinárodný štandard pre bezdrôtové siete, ktorý využíva pásmo 5 GHz. Umožňuje komunikáciu s maximálnou prenosovou rýchlosťou 6,93 Mb/s.
  Kompatibilita so štandardom IEEE802.11n.
IEEE802.11b
  Medzinárodný štandard pre bezdrôtové siete, ktorý využíva pásmo 2,4 GHz. Umožňuje komunikáciu s maximálnou prenosovou rýchlosťou 11 Mb/s.
IEEE802.11g
  Medzinárodný štandard pre bezdrôtové siete, ktorý využíva pásmo 2,4 GHz. Umožňuje komunikáciu s maximálnou prenosovou rýchlosťou 54 Mb/s.
  Kompatibilný so štandardom IEEE802.11b.
IEEE802.11n
  Medzinárodný štandard pre bezdrôtové siete, ktorý využíva pásma 2,4 GHz a 5 GHz. Umožňuje komunikáciu s maximálnou prenosovou rýchlosťou 600 Mb/s.
  Kompatibilita so štandardom IEEE802.11b/g sa dosahuje v pásme 2,4 GHz.
Adresa IP
  Číselná identifikácia priradená každému počítaču alebo sieťovému zariadeniu pripojenému k sieti.
IPv4
  Internetový protokol na správu adries IP.
  Adresy IPv4 sa automaticky priraďujú komunikačným zariadeniam, napríklad počítačom pripojeným k sieti.
Adresa MAC
  Jedinečné číslo priradené každému sieťovému zariadeniu.
Filtrovanie adries MAC
  Zariadenie, ktoré funguje ako most pri vytváraní bezdrôtovej siete.
Sieť
  Systém na výmenu informácií medzi počítačmi, ktoré sú navzájom prepojené. Jedným z typov sietí je internet.
Port
  Zásuvka, do ktorej možno vložiť kábel siete Ethernet alebo kábel USB.
Smerovač
  Zariadenie, ktoré funguje ako most alebo sprostredkúva komunikáciu medzi zariadeniami (počítačmi, tlačiarňami atď.) v sieti.
SSID
  Názov na identifikáciu bezdrôtového smerovača používaného v bezdrôtovej sieti.
Vysielanie identifikátora SSID
  Pravidelné vysielanie signálu z bezdrôtového smerovača, ktoré odhaľuje jeho identifikátor SSID.
Neviditeľný režim
  Funkcia, ktorá zabraňuje zobrazeniu identifikátora SSID bezdrôtového smerovača v iných zariadeniach bezdrôtovej siete.
TKIP
  Šifrovací štandard. Pravidelným obnovovaním šifrovacieho kľúča zabránite dešifrovaniu údajov treťou stranou.
USB
  Štandard na pripojenie periférnych zariadení (tlačiarní a pod.) k počítaču.
WCN
  Funkcia na jednoduchú konfiguráciu nastavení bezdrôtového pripojenia iba zadaním kódu PIN (WCN-NET). WCN znamená Windows Connect Now.
WEP
  Protokol zabezpečenia používaný v režime IEEE802.11.
Kľúč WEP
  Šifrovací kľúč používaný pri šifrovaní WEP.
Číslo kľúča WEP
  Vyberte niektorý z kľúčov WEP č. 1 až WEP č. 4. Vyberte rovnaké číslo kľúča WEP, aké je priradené bezdrôtovému smerovaču, ku ktorému sa chcete pripojiť.
Wi-Fi
  Obchodná značka prideľovaná iba produktom, ktoré absolvovali testy vzájomnej spolupráce aliancie Wi-Fi Alliance. Vaša tlačiareň je produkt s certifikátom Wi-Fi. Môže označovať aj sieť LAN (lokálna sieť), ktorá nevyžaduje káble.
Káblové pripojenie
  Sieť, ktorá sa vyžaduje pripojenie kábla siete Ethernet.
Bezdrôtový smerovač
  Zariadenie, ktoré funguje ako most pri vytváraní bezdrôtovej siete.
WPA
  Protokol zabezpečenia bezdrôtových sietí so zdokonaleným zabezpečením v porovnaní s protokolom WEP.
WPA2
  Protokol zabezpečenia bezdrôtových sietí. Nová verzia protokolu WPA.
WPS
  Štandard, pomocou ktorého možno jednoducho vytvoriť pripojenia bezdrôtových zariadení a nastavenia zabezpečenia. K dispozícii sú metódy stlačenia tlačidla a zadania kódu PIN. WPS je skratka výrazu Wi-Fi Protected Setup.