# Installationsvejledning
- G6000 series -

# Kabelforbindelse

Følg fremgangsmåden herunder for at konfigurere en printer.

1. Sørg for, at printeren er tændt, inden du påbegynder opsætningen af en kabelført forbindelse.

   Hvis der er tændt for strømmen, lyser eller blinker TIL (ON)-lampen (A).

   - Bemærkninger om kabelført forbindelse(Vises i et nyt vindue)

   Vigtigt

   - Hvis printeren udfører rensning, justering af printhovedet eller en anden proces, skal du vente på, at processen er fuldført, før du starter opsætningen.

2. Vælg det skærmbillede, som vises på printerens skærm.

- Når skærmbilledet til venstre vises, skal du se her

- Når skærmbilledet til venstre vises, skal du se her

- Hvis der vises et andet skærmbillede, skal du se her