# Glosariusz

- Funkcja DHCP
- Bezpośrednie połączenie
- IEEE802.11a
- IEEE802.11ac
- IEEE802.11b
- IEEE802.11g
- IEEE802.11n
- Adres IP
- IPv4
- Adres MAC
- Filtrowanie adresów MAC
- Sieć
- Port
- Router
- SSID
- Rozsyłanie identyfikatora SSID
- Tryb ukrycia
- TKIP
- USB
- WCN
- WEP
- Klucz WEP
- Numer klucza WEP
- Wi-Fi
- Połączenie przewodowe
- Router bezprzewodowy
- WPA
- WPA2
- WPS

Funkcja DHCP
  Funkcja, która służy do automatycznego przypisywania wymaganych informacji (adresu IP itp.) do komputera, drukarki lub innego urządzenia podłączonego do sieci.
Bezpośrednie połączenie
  Metoda bezpośredniego łączenia drukarki z komputerem lub innymi urządzeniami bez użycia routera bezprzewodowego.
IEEE802.11a
  Międzynarodowy standard bezprzewodowej komunikacji sieciowej w paśmie 5,2 GHz umożliwiający przesyłanie danych z maksymalną szybkością 54 Mb/s.
IEEE802.11ac
  Międzynarodowy standard bezprzewodowej komunikacji sieciowej w paśmie 5 GHz umożliwiający przesyłanie danych z maksymalną szybkością 6,93 Gb/s.
  Następca standardu IEEE802.11n.
IEEE802.11b
  Międzynarodowy standard bezprzewodowej komunikacji sieciowej w paśmie 2,4 GHz, umożliwiający przesyłanie danych z maksymalną prędkością 11 Mb/s.
IEEE802.11g
  Międzynarodowy standard bezprzewodowej komunikacji sieciowej w paśmie 2,4 GHz, umożliwiający przesyłanie danych z maksymalną prędkością 54 Mb/s.
  Zgodny z IEEE802.11b.
IEEE802.11n
  Międzynarodowy standard bezprzewodowej komunikacji sieciowej w pasmach 2,4 i 5 GHz, umożliwiający przesyłanie danych z maksymalną prędkością 600 Mb/s.
  Zgodność ze standardem IEEE802.11b/g jest uzyskiwana w paśmie 2,4 GHz.
Adres IP
  Numeryczna identyfikacja przypisana do każdego komputera lub urządzenia sieciowego podłączonego do sieci.
IPv4
  Protokół internetowy służący do zarządzania adresami IP.
  Adresy IPv4 są przypisywanie automatycznie urządzeniom komunikacyjnym, np. komputerom podłączonym do sieci.
Adres MAC
  Niepowtarzalny numer przypisany każdemu urządzeniu sieciowemu.
Filtrowanie adresów MAC
  Urządzenie, które w sieci bezprzewodowej pełni rolę pomostu między jej składnikami.
Sieć
  System służący do wymiany danych między komputerami dzięki ich wzajemnemu połączeniu. Rodzajem sieci jest np. internet.
Port
  Gniazdo, w którym można umieścić kabel Ethernet lub kabel USB.
Router
  Urządzenie, które pełni w sieci rolę pomostu lub łącznika komunikacyjnego między różnymi urządzeniami (komputerami, drukarkami itd.).
SSID
  Nazwa służąca do identyfikacji routera bezprzewodowego, który działa w sieci bezprzewodowej.
Rozsyłanie identyfikatora SSID
  Regularne nadawanie przez router bezprzewodowy sygnału ujawniającego jego identyfikator SSID.
Tryb ukrycia
  Funkcja, która zapobiega podawaniu identyfikatora SSID routera bezprzewodowego innym urządzeniom działającym w sieci bezprzewodowej.
TKIP
  Standard szyfrowania; okresowe odnawianie klucza szyfrowania zapobiega rozszyfrowaniu go przez osoby trzecie.
USB
  Standard w dziedzinie łączenia urządzeń peryferyjnych (drukarek itp.) z komputerem.
WCN
  Funkcja służąca do łatwego konfigurowania ustawień połączenia bezprzewodowego poprzez samo wprowadzenie kodu PIN. (WCN-NET) WCN jest skrótem od angielskiej nazwy Windows Connect Now.
WEP
  Protokół zabezpieczeń używany w ramach standardu IEEE802.11.
Klucz WEP
  Klucz szyfrujący stosowany w protokole WEP.
Numer klucza WEP
  Do wyboru są ustawienia od Klucz WEP 1 do Klucz WEP 4. Wybierz taki sam numer klucza WEP jak w routerze bezprzewodowym, z którym chcesz się połączyć.
Wi-Fi
  Nazwa nadawana tylko produktom, które przeszły testy zgodności przeprowadzone przez Wi-Fi Alliance. Drukarka otrzymała certyfikat Wi-Fi. Może także odnosić się do sieci LAN (ang. Local Area Network, lokalna sieć komputerowa), która nie wymaga użycia kabli.
Połączenie przewodowe
  Sieć, do której można się podłączyć za pomocą kabla Ethernet.
Router bezprzewodowy
  Urządzenie, które w sieci bezprzewodowej pełni rolę pomostu między jej składnikami.
WPA
  Protokół zabezpieczeń dla sieci bezprzewodowych, z ulepszonymi zabezpieczeniami w porównaniu z WEP.
WPA2
  Protokół zabezpieczeń dla sieci bezprzewodowych. Jest to nowa wersja protokołu WPA.
WPS
  Standard, dzięki któremu można z łatwością nawiązywać połączenia między urządzeniami bezprzewodowymi i wprowadzać w nich ustawienia zabezpieczeń. W ramach tego standardu dostępne są: metoda naciskania przycisku i metoda kodu PIN. Nazwa WPS oznacza chronione ustawienia sieci Wi-Fi (ang. Wi-Fi Protected Setup).