# Odpravljanje težav – Ročna povezava –

# Ko je nastavljen varnostni protokol WEP, se prikaže sporočilo »Povezava z br. usmerjevalnikom ni uspela <Glejte priročnik>«.

1. 1. preverjanje Preverite, ali je geslo, ki ste ga vnesli za brezžični usmerjevalnik, pravilno.

2. 2. preverjanje Preverite številko ključa WEP, ki jo uporabljate.

   Pri uporabi številk ključa WEP 2, 3, ali 4 številko ključa WEP, nastavljeno v brezžičnem usmerjevalniku, spremenite na 1 in nato znova nastavite brezžično povezavo.

3. 3. preverjanje Ponastavite napako in znova izvedite nastavitev tiskalnika.

   Pritisnite gumb OK.

   - Ponoven neposredni vnos imena brezžičnega usmerjevalnika

   Pri vzpostavljanju povezave brez spreminjanja nastavitev brezžičnega usmerjevalnika izberite številko ključa WEP tako, da nastavitve brezžične povezave vnesete neposredno na tiskalniku.

   - Ročna nastavitev

   Za podrobnosti spreminjanju številke ključa WEP brezžičnega usmerjevalnika glejte priročnik brezžičnega usmerjevalnika ali se obrnite na proizvajalca.

4. 4. preverjanje Preverite nastavitve brezžičnega usmerjevalnika.

   Če je funkcija DHCP brezžičnega usmerjevalnika izklopljena, jo vklopite in znova vnesite nastavitve brezžične povezave.

   - Ponoven neposredni vnos imena brezžičnega usmerjevalnika

5. 5. preverjanje Preverite ključ WEP v brezžičnem usmerjevalniku.

   Če uporabljate brezžični usmerjevalnik, ki samodejno ustvari ključe WEP, preverite ključ WEP (šestnajstiški), ki ga je samodejno ustvaril brezžični usmerjevalnik, in ga vnesite v tiskalnik.

   - Ponoven neposredni vnos imena brezžičnega usmerjevalnika

6. 6. preverjanje Preverite nastavitve filtriranje naslovov MAC.

   Če je v brezžičnem usmerjevalniku konfigurirano filtriranje naslova MAC, spremenite nastavitve tako, da bo naslov MAC tiskalnika sprejet.

   Če želite preveriti naslov MAC tiskalnika, upoštevajte spodnje korake.

   1. Pritisnite gumb Nastavitve (Setup).
   2. Z gumbom ali izberite Nastavitve naprave (Device settings) in pritisnite gumb OK.
   3. Izberite Nastavitve LAN (LAN settings) in pritisnite gumb OK.
   4. Izberite Tisk podr. o LAN (Print LAN details) in pritisnite gumb OK.
   5. Preverite MAC address of wireless LAN v tiskanih podrobnostih omrežja LAN.
   - Ponoven neposredni vnos imena brezžičnega usmerjevalnika

   Če je filtriranje naslovov MAC v brezžičnem usmerjevalniku onemogočeno, znova konfigurirajte nastavitve brezžične povezave.

   - Ponoven neposredni vnos imena brezžičnega usmerjevalnika

   Za podrobnosti o preverjanju ali spreminjanju nastavitev brezžičnega usmerjevalnika glejte priročnik brezžičnega usmerjevalnika ali se obrnite na proizvajalca.