# Vianmääritys -Manuaal. asetukset-

# Langatonta reititintä ei löytynyt

1. Tarkistus 1 Onko langaton reititin kytketty päälle?

   Jos virta on jo kytketty, katkaise se ja kytke se sitten uudelleen.

   Älä jatka seuraavaan näyttöön, ennen kuin virta on kytketty päälle. Yhteys langattomaan reitittimeen on tilapäisesti poissa käytöstä.

2. Tarkistus 2 Tarkista langattoman reitittimen nimi ja langattoman reitittimen salasana.

   Langattomien reitittimien nimet eroavat 5 GHz:n ja 2,4 GHz:n taajuuksien välillä.

   Etsi käytettävän langattoman reitittimen nimi ja valitse sitten se tulostimen näyttöön.

   Tarkista yllä olevat ja valitse tulostimesta Etsi uudelleen (Search again) ja paina OK-painiketta etsiäksesi langatonta reititintä uudelleen.

   - Palaa ohjeisiin

## Jos langatonta reititintä ei vieläkään havaita

1. Tarkistus 3 Onko langaton reititin ja tulostin asennettu avoimeen tilaan, jossa langaton tietoliikenne on mahdollista?

2. Tarkistus 4 Toimiiko langaton reititin IEEE802.11n-, IEEE802.11g- tai IEEE802.11b-standardin mukaisesti?

   Tarkista yllä olevat ja valitse tulostimesta Etsi uudelleen (Search again) ja paina OK-painiketta etsiäksesi langatonta reititintä uudelleen.

   - Palaa ohjeisiin

3. Tarkistus 5 Tarkista langattoman reitittimen asetukset.

   Jos SSID:n lähetys (yhteystapana "KAIKKI" jne.) on estetty tai langaton reititin on piilotustilassa, salli SSID:n lähetys (yhteystapana "KAIKKI" SSID jne.) tai ota piilotustila pois käytöstä.

   Valitse tulostimesta Etsi uudelleen (Search again) ja paina OK-painiketta etsiäksesi langatonta reititintä uudelleen.

   - Palaa ohjeisiin

   Kun yhteys muodostetaan muuttamatta langattoman reitittimen asetuksia, valitse Valitse reititin (Select router) -näytössä Anna reitit. suoraan (Router direct input). Langattoman reitittimen langattoman yhteyden asetukset voidaan antaa tulostimeen suoraan.

   - Anna langattoman reitittimen nimi suoraan

4. Tarkistus 6 Tarkista langattoman reitittimen suojausprotokollan (salausmenetelmä) asetukset.

   Jos "WPA/WPA2 Enterprise" on asetettuna, vaihda langattomassa reitittimessä tilalle "WPA/WPA2 Personal". Tämä tulostin ei tue "WPA/WPA2 Enterprisea."

   - Tee Manuaalinen määritys uudelleen

   Saat lisätietoja langattoman reitittimen suojausprotokollan (suojausstandardi) vaihtamisesta langattoman reitittimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta tai langattoman reitittimen valmistajalta.