# หน้าจอ เลือกเครือข่าย (SSID)

หากการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องพิมพ์และเราเตอร์แบบไร้สายไม่สามารถสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ หน้าจอ เลือกเครือข่าย (SSID)(Select Network (SSID)) จะแสดงขึ้น

ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้ เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์และเราเตอร์แบบไร้สาย

1. เลือกชื่อเครือข่าย (SSID) ของเราเตอร์แบบไร้สายที่คุณต้องการเชื่อมต่อจากรายการ ชื่อเครือข่าย (SSID):(Network Name (SSID):)

   หากเราเตอร์แบบไร้สายไม่ได้แสดงในรายการ ให้ทำตามคำแนะนำใน เราเตอร์แบบไร้สายไม่สามารถใช้ได้ในรายการชื่อเครือข่าย (SSID)

2. คลิก ถัดไป(Next)

   หากคุณไม่ใช้ชนิดการเข้ารหัส ไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

3. ใส่รหัสผ่านเราเตอร์แบบไร้สายของคุณลงในฟิลด์ รหัสผ่าน:(Password:)

   ป้อนอักขระที่คุณต้องการป้อนเข้า การป้อนอักขระต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

   หากคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อ WEP ยังตั้งค่า รหัสคีย์ WEP:(WEP Key ID:) ได้เช่นกัน

4. คลิก ถัดไป(Next)

## เราเตอร์แบบไร้สายไม่สามารถใช้ได้ในรายการชื่อเครือข่าย (SSID)

หากเราเตอร์ของคุณไม่สามารถใช้ได้ในรายการ ชื่อเครือข่าย (SSID):(Network Name (SSID):) ตัวอย่างเช่น เมื่อตั้งโหมดลับทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อเพิ่มเราเตอร์แบบไร้สายของคุณ

1. เลือก เครือข่ายอื่น(Other networks) จากรายการ ชื่อเครือข่าย (SSID):(Network Name (SSID):)

2. คลิก ถัดไป(Next)

3. ป้อนชื่อเครือข่าย (SSID) ลงในฟิลด์ ชื่อเครือข่าย (SSID):(Network Name (SSID):)

4. เลือกโพรโทคอลจาก ชนิดการเข้ารหัส:(Encryption Type:)

   หากคุณไม่ใช้ชนิดการเข้ารหัส ให้เลือก ไม่ใช้(Do not use) และไปที่ขั้นตอนที่ 6

   หากคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อ WEP ยังตั้งค่า ความยาวคีย์ WEP:(WEP Key Length:), รูปแบบคีย์ WEP:(WEP Key Format:) และ รหัสคีย์ WEP:(WEP Key ID:) ได้เช่นกัน

5. ใส่รหัสผ่านเราเตอร์แบบไร้สายของคุณ

6. คลิก ถัดไป(Next)

หมายเหตุ

- รหัสผ่านอาจถูกเรียกว่าคีย์ปลอดภัยหรือวลีรหัสผ่าน
- สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่ามาตรฐานของชื่อเครือข่าย (SSID) และรหัสผ่าน หรือวิธีการตรวจสอบค่าที่ถูกตั้งค่าในปัจจุบัน โปรดดูคู่มือที่ให้มาพร้อมกับเราเตอร์แบบไร้สายของคุณ
- SSID ของแบนด์ 2.4 GHz จะปรากฏสำหรับชื่อเครือข่าย (SSID) หากเครื่องพิมพ์รองรับแบนด์ 5 GHz SSID สำหรับแบนด์ 5 GHz จะปรากฏขึ้น