# Αντιμετώπιση προβλημάτων -Μη αυτόμ. ρύθμιση-

# Ο ασύρματος δρομολογητής δεν εντοπίστηκε

1. Έλεγχος 1 Ο ασύρματος δρομολογητής είναι ενεργοποιημένος;

   Εάν έχει ήδη ενεργοποιηθεί, απενεργοποιήστε την και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την ξανά.

   Μην προχωρήσετε στην επόμενη οθόνη του παρόντος οδηγού, εάν δεν ενεργοποιηθεί η παροχή ρεύματος. Η σύνδεση με τον ασύρματο δρομολογητή θα απενεργοποιηθεί προσωρινά.

2. Έλεγχος 2 Ελέγξτε το όνομα του ασύρματου δρομολογητή, καθώς και τον κωδικό πρόσβασης του ασύρματου δρομολογητή.

   Τα ονόματα των ασύρματων δρομολογητών διαφέρουν μεταξύ των συχνοτήτων 5 GHz και 2,4 GHz.

   Βρείτε το όνομα του ασύρματου δρομολογητή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στην οθόνη του εκτυπωτή.

   Ελέγξτε τα παραπάνω και επιλέξτε Νέα αναζήτηση (Search again). Κατόπιν, πατήστε το κουμπί OK για να επαναληφθεί η αναζήτηση του ασύρματου δρομολογητή.

   - Επιστρέψτε στη διαδικασία

## Εάν ο εντοπισμός του ασύρματου δρομολογητή εξακολουθεί να μην είναι δυνατός

1. Έλεγχος 3 Ο ασύρματος δρομολογητής και ο εκτυπωτής έχουν εγκατασταθεί σε ανοιχτό χώρο όπου υπάρχει δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας;

2. Έλεγχος 4 Ο ασύρματος δρομολογητής λειτουργεί σε IEEE802.11n, IEEE802.11g ή IEEE802.11b;

   Ελέγξτε τα παραπάνω και επιλέξτε Νέα αναζήτηση (Search again). Κατόπιν, πατήστε το κουμπί OK για να επαναληφθεί η αναζήτηση του ασύρματου δρομολογητή.

   - Επιστρέψτε στη διαδικασία

3. Έλεγχος 5 Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του ασύρματου δρομολογητή.

   Εάν έχει απενεργοποιηθεί η μετάδοση SSID (π.χ. σύνδεση "ANY") ή εάν έχει ενεργοποιηθεί η αόρατη λειτουργία στον ασύρματο δρομολογητή, ενεργοποιήστε τη μετάδοση SSID ή απενεργοποιήστε την αόρατη λειτουργία.

   Επιλέξτε Νέα αναζήτηση (Search again) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK για να επαναληφθεί η αναζήτηση του ασύρματου δρομολογητή.

   - Επιστρέψτε στη διαδικασία

   Όταν συνδέετε μια συσκευή χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ασύρματου δρομολογητή, επιλέξτε Εισάγ. απευθ. δρομ. (Router direct input) στην οθόνη Επιλ. δρομολογητή (Select router). Μπορείτε να καταχωρίσετε απευθείας τις ρυθμίσεις ασύρματης σύνδεσης του ασύρματου δρομολογητή στον εκτυπωτή.

   - Εισαγάγετε απευθείας το όνομα του ασύρματου δρομολογητή

4. Έλεγχος 6 Ελέγξτε τις ρυθμίσεις για το πρωτόκολλο ασφαλείας (μέθοδος κρυπτογράφησης) του ασύρματου δρομολογητή.

   Εάν έχει οριστεί η επιλογή "WPA/WPA2 Enterprise", αλλάξτε τη σε "WPA/WPA2 Personal" στον ασύρματο δρομολογητή. Σε αυτόν τον εκτυπωτή δεν υποστηρίζεται «WPA/WPA2 Enterprise».

   - Επαναλάβετε τη διαδικασία Μη αυτόμ. ρύθμιση

   Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή του πρωτοκόλλου ασφαλείας (πρότυπου κρυπτογράφησης) που χρησιμοποιείται στον ασύρματο δρομολογητή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του ασύρματου δρομολογητή ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του.