# Глоссарий

- Функция DHCP
- Прямое подключение
- IEEE802.11a
- IEEE802.11ac
- IEEE802.11b
- IEEE802.11g
- IEEE802.11n
- IP-адрес
- IPv4
- MAC-адрес
- Фильтрация MAC-адресов
- Сеть
- Порт
- Маршрутизатор
- SSID
- Широковещательная рассылка SSID
- Режим скрытности
- TKIP
- USB
- WCN
- WEP
- Ключ WEP
- Номер ключа WEP
- Wi-Fi
- Проводное подключение
- Маршрутизатор беспроводной сети
- WPA
- WPA2
- WPS

Функция DHCP
  Функция автоматического присвоения нужной информации (IP-адреса и др.) компьютерам, принтерам или другим устройствам, подключенным к сети.
Прямое подключение
  Способ прямого подключения принтера к компьютеру или другим устройствам без использования маршрутизатора беспроводной сети.
IEEE802.11a
  Международный стандарт беспроводной сети, использующий частоту 5,2 ГГц; позволяет реализовать максимальную скорость передачи данных 54 Мбит/с.
IEEE802.11ac
  Международный стандарт беспроводной сети, использующий частоту 5 ГГц; позволяет реализовать максимальную скорость передачи данных 6,93 Гбит/с.
  Усовершенствованная версия стандарта IEEE802.11n.
IEEE802.11b
  Международный стандарт беспроводной сети, использующий частоту 2,4 ГГц; позволяет реализовать максимальную скорость передачи данных 11 Мбит/с.
IEEE802.11g
  Международный стандарт беспроводной сети, использующий частоту 2,4 ГГц; позволяет реализовать максимальную скорость передачи данных 54 Мбит/с.
  Совместим с IEEE802.11b.
IEEE802.11n
  Международный стандарт беспроводной сети, использующий частоты 2,4 ГГц и 5 ГГц; позволяет реализовать максимальную скорость передачи данных 600 Мбит/с.
  Совместимость с IEEE802.11b/g достигается в диапазоне 2,4 ГГц.
IP-адрес
  Числовой идентификатор, присваиваемый каждому компьютеру или сетевому устройству, подключенному к сети.
IPv4
  Интернет-протокол для работы с IP-адресом.
  Адреса IPv4 автоматически назначаются устройствам связи, подключаемым к сети, например компьютерам.
MAC-адрес
  Уникальный номер, назначаемый каждому сетевому устройству.
Фильтрация MAC-адресов
  Функция блокировки доступа для устройств, не прошедших проверку подлинности, путем сохранения MAC-адресов.
Сеть
  Система для обмена информацией между компьютерами путем их подключения друг к другу. Интернет — это разновидность сети.
Порт
  Разъем, к которому можно подключить кабель Ethernet или кабель USB.
Маршрутизатор
  Устройство, которое выполняет функции моста или служит для соединения устройств (компьютеров, принтеров и т. п.) в сети.
SSID
  Идентификационное имя маршрутизатора беспроводной сети, используемое в беспроводной сети.
Широковещательная рассылка SSID
  Периодическая отправка маршрутизатором беспроводной сети сигнала, относящегося к имени SSID.
Режим скрытности
  Функция, запрещающая отображение имени SSID маршрутизатора беспроводной сети на других устройствах беспроводной сети.
TKIP
  Стандарт шифрования; периодическое обновление ключа шифрования предотвращает расшифровку третьей стороной.
USB
  Стандарт для подключения периферийных устройств (принтеров и т. п.) к компьютеру.
WCN
  Функция для удобной настройки параметров беспроводного соединения путем ввода PIN-кода (WCN-NET). WCN расшифровывается как Windows Connect Now.
WEP
  Протокол защиты, используемый в IEEE802.11.
Ключ WEP
  Ключ шифрования, используемый в WEP.
Номер ключа WEP
  Выберите значение от ключа WEP 1 до ключа WEP 4. Выберите номер ключа WEP, соответствующий номеру маршрутизатора беспроводной сети, к которому нужно подключиться.
Wi-Fi
  Название марки, которую получают продукты, прошедшие проверку совместимости Wi-Fi Alliance. Ваш принтер сертифицирован как продукт Wi-Fi. Это также относится к сетям ЛС (локальная сеть), не требующим наличия кабелей.
Проводное подключение
  Сеть, для подключения к которой требуется кабель Ethernet.
Маршрутизатор беспроводной сети
  Устройство, выполняющее функции моста при установке беспроводной сети.
WPA
  Протокол защиты для беспроводных сетей с улучшенной защитой по сравнению с WEP.
WPA2
  Протокол защиты для беспроводных сетей. Это новая версия WPA.
WPS
  Стандарт, позволяющий быстро устанавливать беспроводные соединения устройств и настройки защиты. Можно использовать способ нажатия кнопки или способ PIN-кода. WPS означает Wi-Fi Protected Setup.