# Vianmääritys -WEP-

# "Yhteyden muod. epäonn." tulee näkyviin

1. Tarkistus 1 Tarkista langattoman reitittimen asetukset.

   Jos langattoman reitittimen DHCP-toiminto on poissa käytöstä, ota se käyttöön tai määritä tulostimen IP-osoite (vain IPv4) ja määritä langattoman yhteyden asetukset uudelleen. Varmista lisäksi, että valittu WEP-avaimen numero ja annettu salasana ovat oikein.

## Jos määrität tulostimen IP-osoitteen

Määritä tulostimen IP-osoite seuraavasti.

1. Paina Asetukset (Setup) -painiketta.
2. Valitse - tai -painikkeella Laitteen asetukset (Device settings) ja paina OK-painiketta.
3. Valitse LAN-asetukset (LAN settings) ja paina sitten OK-painiketta.
4. Valitse Wi-Fi ja paina OK-painiketta.
5. Valitse Manuaal. asetukset (Manual setup) ja paina OK-painiketta.
6. Valitse TCP/IP-asetukset (TCP/IP settings) ja paina OK-painiketta.
7. Valitse IPv4 ja paina OK-painiketta.
8. Paina OK-painiketta.
9. Valitse IP-osoite (IP address) ja paina OK-painiketta.
10. Valitse Manuaal. asetukset (Manual setup) ja paina OK-painiketta.

Jatka asennusta näytön ohjeiden mukaan.

Kun asennus on valmis, paina Asetukset (Setup) -painiketta ja aseta sitten langaton yhteys uudelleen.

- Tee Manuaalinen määritys uudelleen

1. Tarkistus 2 Jos DHCP-toiminto on aktiivinen, anna langattoman reitittimen langattoman yhteyden asetukset suoraan.

   - Anna langattoman reitittimen nimi suoraan

2. Tarkistus 3 Jos WEP-avaimen numero ja salasana ovat oikein, anna langattoman reitittimen nimi suoraan.

   - Anna langattoman reitittimen nimi suoraan

   Katso langattoman reitittimen käyttöoppaasta lisätietoja langattoman reitittimen asetusten tarkistamisesta tai muuttamisesta tai ota yhteyttä laitteen valmistajaan.