# Αντιμετώπιση προβλημάτων -Σύνδεση μη αυτόμ.-

# Εμφανίζεται το μήνυμα "Αποτυχία σύνδεσης με τον ασύρμ. δρομολογητ. <Βλ. εγχειρίδιο>" όταν το πρωτόκολλο ασφαλείας είναι WEP

1. Έλεγχος 1 Ελέγξτε εάν ο κωδικός πρόσβασης που καταχωρίσατε για τον ασύρματο δρομολογητή είναι σωστός.

2. Έλεγχος 2 Ελέγξτε τον αριθμό κλειδιού WEP που χρησιμοποιείτε.

   Όταν χρησιμοποιείτε αριθμό κλειδιού WEP 2, 3 ή 4, αλλάξτε τον αριθμό κλειδιού WEP που έχει οριστεί στον ασύρματο δρομολογητή σε 1 και, στη συνέχεια, επαναλάβετε την ασύρματη σύνδεση.

3. Έλεγχος 3 Επαναφέρετε το σφάλμα και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τη ρύθμιση του εκτυπωτή.

   Πατήστε το κουμπί OK.

   - Επαναλάβετε τη διαδικασία Σύνδεση μη αυτόμ.

   Όταν συνδέετε μια συσκευή χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ασύρματου δρομολογητή, επιλέξτε έναν αριθμό κλειδιού WEP καταχωρώντας τις ρυθμίσεις ασύρματης σύνδεσης απευθείας στον εκτυπωτή.

   - Μη αυτόμ. ρύθμιση

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή του αριθμού κλειδιού WEP του ασύρματου δρομολογητή, δείτε το εγχειρίδιο του ασύρματου δρομολογητή ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του.

4. Έλεγχος 4 Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του ασύρματου δρομολογητή.

   Εάν έχει απενεργοποιηθεί η λειτουργία DHCP του ασύρματου δρομολογητή, ενεργοποιήστε την και επαναλάβετε τις ρυθμίσεις ασύρματης σύνδεσης.

   - Επαναλάβετε τη διαδικασία Σύνδεση μη αυτόμ.

5. Έλεγχος 5 Ελέγξτε το κλειδί WEP του ασύρματου δρομολογητή.

   Αν χρησιμοποιείτε ασύρματο δρομολογητή που δημιουργεί αυτόματα κλειδιά WEP, δείτε το κλειδί WEP (δεκαεξαδικό) που δημιουργήθηκε αυτόματα από τον ασύρματο δρομολογητή και, στη συνέχεια, καταχωρίστε το στον εκτυπωτή.

   - Επαναλάβετε τη διαδικασία Σύνδεση μη αυτόμ.

6. Έλεγχος 6 Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας φιλτραρίσματος διευθύνσεων MAC.

   Αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία φιλτραρίσματος διευθύνσεων MAC στον ασύρματο δρομολογητή, αλλάξτε τις ρυθμίσεις ώστε να γίνει αποδεκτή η διεύθυνση MAC του εκτυπωτή.

   Για να δείτε τη διεύθυνση MAC του εκτυπωτή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

   1. Πατήστε το κουμπί Ρύθμιση (Setup).
   2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ή για να επιλέξετε Ρυθμίσεις συσκευής (Device settings) και πατήστε το κουμπί OK.
   3. Επιλέξτε Ρυθμίσεις LAN (LAN settings) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
   4. Επιλέξτε Εκτύπ. πληροφ. LAN (Print LAN details) και πατήστε το κουμπί OK.
   5. Ελέγξτε τη MAC address of wireless LAN από τις εκτυπωμένες λεπτομέρειες LAN.
   - Επαναλάβετε τη διαδικασία Σύνδεση μη αυτόμ.

   Εάν στον ασύρματο δρομολογητή είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία φιλτραρίσματος διευθύνσεων MAC, διαμορφώστε ξανά τις ρυθμίσεις ασύρματης σύνδεσης.

   - Επαναλάβετε τη διαδικασία Σύνδεση μη αυτόμ.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο ή την αλλαγή των ρυθμίσεων του ασύρματου δρομολογητή, δείτε το εγχειρίδιο του ασύρματου δρομολογητή ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του.