# Käsitsi ühendamine

1. Valige Käsitsi ühendamine (Manual connect) ja vajutage nuppu OK.

2. Valige oma juhtmeta ruuter ja vajutage nuppu OK.

   Kui kuvatakse midagi muud või juhtmeta ruuterit ei leita, lugege jaotist „Tõrkeotsing“.

3. Vajutage nuppu OK.

4. Sisestage parool. Teksti sisestamine on tõstutundlik.

   Tähemärkide sisestamise ja tähemärgiliigi muutmise juhised leiate jaotisest „Teksti sisestamine“ (avatakse uues aknas).

   Kui te ei tea oma juhtmeta ruuteri parooli, saate teavet juhtmeta ruuteri kasutusjuhendist või tootjalt.

   Kui kuvatakse teade „Ühendatud (Connected)“, ei nõua võrk parooli. Jätkake alates 7. sammust.

5. Pärast sisestamist vajutage pikalt nuppu OK vähemalt kaks sekundit.

6. Valige Jah (Yes) ja vajutage nuppu OK.

7. Kui kuvatakse allolev ekraan, vajutage nuppu OK.

   Kui kuvatakse midagi muud, lugege jaotist „Tõrkeotsing”.

8. Vajutage nuppu Kopeeri (COPY) (A).

   Võrguühenduse häälestamine on nüüd lõpetatud.

9. Naaske rakendusetarkvarasse ja jätkake installimisega.

   Klõpsake tegumiribal (taskbar) ja järgige seadistamisega jätkamiseks ekraanil kuvatavaid suuniseid.