# Solução de Problemas -WEP-

# "Falha na conexão" aparece

1. Verificação 1 Verifique as configurações do roteador sem fio.

   Se a função DHCP do roteador sem fio estiver desativada, ative-a ou especifique o endereço IP da impressora (somente IPv4) e refaça as configurações da conexão sem fio. Além disso, verifique se o número de chave WEP selecionado e a senha inserida estão corretos.

## Ao especificar o endereço IP da impressora

Especifique o endereço IP da impressora como a seguir.

1. Pressione o botão Configuração (Setup).
2. Use o botão ou para selecionar Conf.dispositivo (Device settings) e pressione o botão OK.
3. Selecione Config. da LAN (LAN settings) e pressione o botão OK.
4. Selecione Wi-Fi e pressione o botão OK.
5. Selecione Config. manual (Manual setup) e pressione o botão OK.
6. Selecione Configs TCP/IP (TCP/IP settings) e pressione o botão OK.
7. Selecione IPv4 e pressione o botão OK.
8. Pressione o botão OK.
9. Selecione Endereço IP (IP address) e pressione o botão OK.
10. Selecione Config. manual (Manual setup) e pressione o botão OK.

Siga as instruções da tela para prosseguir com a configuração.

Quando a configuração estiver concluída, pressione o botão Configuração (Setup) e, em seguida, refaça conexão sem fio.

- Refazer a Configuração manual

1. Verificação 2 Quando a função DHCP estiver ativa, insira as configurações de conexão sem fio diretamente no roteador sem fio.

   - Insira diretamente o nome do roteador sem fio

2. Verificação 3 Quando não houver nenhum problema com o número da chave WEP e a senha, insira o nome do roteador sem fio diretamente.

   - Insira diretamente o nome do roteador sem fio

   Para obter detalhes sobre a verificação ou a alteração das configurações do roteador sem fio, consulte o manual do roteador sem fio ou entre em contato com o fabricante.