# Manuāla iestatīšana -Atspējot-

1. Kad tiek parādīts zemāk redzamais ekrāns, nospiediet pogu Labi (OK).

   Ja parādās cits ekrāns, skatiet sadaļu “Traucējummeklēšana”.

2. Nospiediet pogu KOPĒT (COPY) (A).

   Tīkla savienojuma iestatīšana tagad ir pabeigta.

3. Atgriezieties lietojumprogrammā un turpiniet instalēšanu.

   Noklikšķiniet uz uzdevumjoslā (taskbar) un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai turpinātu iestatīšanu.