# Vianmääritys -WPA/WPA2-

# "Yhdistäminen langatt. reititt. epäonnistui <Katso käyttöopas>" tulee näkyviin

1. Tarkistus 1 Tarkista, että annettu langattoman reitittimen salasana on oikea.

## Jos salasanassa ei ole ongelmia

1. Tarkistus 2 Tarkista langattoman reitittimen asetukset.

   Jos langattoman reitittimen DHCP-toiminto on poissa käytöstä, ota se käyttöön ja määritä langattoman yhteyden asetukset uudelleen.

2. Tarkistus 3 Poista virhe ja määritä tulostin uudelleen.

   Paina OK-painiketta.

   - Anna langattoman reitittimen nimi suoraan uudelleen

3. Tarkistus 4 Tarkista MAC-osoitteen suodatuksen asetukset.

   Jos MAC-osoitteen suodatus on käytössä langattomassa reitittimessä, muuta asetuksia niin, että tulostimen MAC-osoite hyväksytään.

   Alla olevien ohjeiden avulla voit tarkistaa tulostimen MAC-osoitteen.

   1. Paina Asetukset (Setup) -painiketta.
   2. Valitse - tai -painikkeella Laitteen asetukset (Device settings) ja paina OK-painiketta.
   3. Valitse LAN-asetukset (LAN settings) ja paina sitten OK-painiketta.
   4. Valitse Tulosta LAN-tiedot (Print LAN details) ja paina OK-painiketta.
   5. Tarkista tulostetuista LAN-tiedoista MAC address of wireless LAN.
   - Anna langattoman reitittimen nimi suoraan uudelleen

4. Tarkistus 5 Tarkista langattoman reitittimen suojausprotokollan (salausmenetelmä) asetukset.

   Jos langattoman reitittimen tiedonsiirtostandardiksi on määritetty vain IEEE802.11n ja salauksena on WEP tai TKIP, vaihda salausstandardi joksikin muuksi kuin WEP tai TKIP tai vaihda tiedonsiirtostandardi ja määritä sitten langattoman yhteyden asetukset uudelleen.

   Jos salausmenetelmäksi on valittu WEP tai TKIP, tiedonsiirrossa ei voi käyttää IEEE802.11n-standardia.

   - Anna langattoman reitittimen nimi suoraan uudelleen

   Katso langattoman reitittimen käyttöoppaasta lisätietoja langattoman reitittimen asetusten tarkistamisesta tai muuttamisesta tai ota yhteyttä laitteen valmistajaan.