# المسرد

- وظيفة DHCP
- الاتصال المباشر
- IEEE802.11a
- IEEE802.11ac
- IEEE802.11b
- IEEE802.11g
- IEEE802.11n
- عنوان IP
- IPv4
- عنوان MAC
- تصفية عنوان MAC
- الشبكة
- منفذ
- الموجه
- SSID
- بث SSID
- وضع التخفي
- TKIP
- USB
- WCN
- WEP
- مفتاح WEP
- رقم مفتاح WEP
- Wi-Fi
- الاتصال السلكي
- الموجه اللاسلكي
- WPA
- WPA2
- WPS

وظيفة DHCP
  وظيفة لتعيين المعلومات المطلوبة (‏عنوان IP، وما إلى ذلك)‏ تلقائيًا لأجهزة الكمبيوتر أو الطابعات أو الأجهزة الأخرى المتصلة بالشبكة.
الاتصال المباشر
  طريقة لتوصيل الطابعة بجهاز كمبيوتر أو أجهزة أخرى مباشرةً بدون استخدام موجه لاسلكي.
IEEE802.11a
  معيار دولي للشبكات اللاسلكية يستخدم النطاق 5.2 جيجا هرتز، ويقوم بتمكين الاتصال بمعدل نقل 54 ميجا بت في الثانية كحد أقصى.
IEEE802.11ac
  معيار دولي للشبكات اللاسلكية يستخدم النطاق 5 جيجا هرتز، ويقوم بتمكين الاتصال بمعدل نقل 6.93 جيجا بت في الثانية كحد أقصى.
  معيار لاحق للمعيار IEEE802.11n.
IEEE802.11b
  معيار دولي للشبكات اللاسلكية يستخدم النطاق 2.4 جيجا هرتز، ويقوم بتمكين الاتصال بمعدل نقل 11 ميجا بت في الثانية كحد أقصى.
IEEE802.11g
  معيار دولي للشبكات اللاسلكية يستخدم النطاق 2.4 جيجا هرتز، ويقوم بتمكين الاتصال بمعدل نقل 54 ميجا بت في الثانية كحد أقصى.
  يتوافق مع المعيار IEEE802.11b.
IEEE802.11n
  معيار دولي للشبكات اللاسلكية يستخدم النطاق 2.4 جيجا هرتز والنطاق 5 جيجا هرتز، ويقوم بتمكين الاتصال بمعدل نقل 600 ميجا بت في الثانية كحد أقصى.
  يتم التوافق مع IEEE802.11b/g في النطاق 2.4 جيجا هرتز.
عنوان IP
  هوية رقمية مخصصة لكل جهاز كمبيوتر أو جهاز شبكة متصل بإحدى الشبكات.
IPv4
  بروتوكول إنترنت لإدارة عنوان IP.
  يتم تخصيص عناوين IPv4 تلقائيًا لأجهزة اتصال مثل أجهزة الكمبيوتر المتصلة بإحدى الشبكات.
عنوان MAC
  رقم فريد يتم تخصيصه لكل جهاز شبكة.
تصفية عنوان MAC
  وظيفة تحجب الوصول من أجهزة غير مصرح بها من خلال حفظ عناوين MAC.
الشبكة
  نظام لتبادل المعلومات بين أجهزة الكمبيوتر من خلال توصيلها ببعضها البعض. ويُعد الإنترنت أحد أنواع الشبكة.
منفذ
  فتحة لتوصيل كبل Ethernet أو كبل USB.
الموجه
  جهاز يقوم بدور التجسير أو التوصيل بين الأجهزة (‏أجهزة الكمبيوتر والطابعات وما إلى ذلك.)‏ على الشبكة.
SSID
  اسم لتحديد الموجه اللاسلكي المستخدم في شبكة لاسلكية.
بث SSID
  عملية يقوم بها الموجه اللاسلكي دوريًا لنقل إشارة توضح SSID الخاص به.
وضع التخفي
  وظيفة لمنع SSID الخاص بالموجه اللاسلكي من الظهور على أجهزة شبكات لاسلكية أخرى.
TKIP
  معيار تشفير، ويعمل التجديد الدوري لمفتاح التشفير على منع إلغاء التشفير من قبل أطراف أخرى.
USB
  معيار لتوصيل الأجهزة الطرفية (‏الطابعات وما إلى ذلك.)‏ بجهاز الكمبيوتر.
WCN
  وظيفة لتهيئة إعدادات الاتصال اللاسلكي بسهولة فقط بإدخال رمز PIN.‏ (‏WCN-NET)‏ يرمز المصطلح WCN إلى Windows Connect Now.
WEP
  بروتوكول أمان يُستخدم في IEEE802.11.
مفتاح WEP
  مفتاح تشفير يُستخدم في WEP.
رقم مفتاح WEP
  حدد من مفتاح WEP 1 إلى مفتاح WEP 4. حدد رقم مفتاح WEP المطابق للموجه اللاسلكي الذي تريد الاتصال به.
Wi-Fi
  اسم علامة تجارية يتم منحه فقط للمنتجات التي اجتازت اختبارات إمكانية التشغيل الخاصة باتحاد Wi-Fi. وتعتبر الطابعة الخاصة بك منتجًا معتمدًا من Wi-Fi. وقد يشير أيضًا إلى شبكة LAN (‏شبكة اتصال محلية)‏ التي لا تتطلب وجود كبلات.
الاتصال السلكي
  شبكة تتطلب كبل Ethernet للاتصال.
الموجه اللاسلكي
  جهاز يعمل كجسر عند إنشاء شبكة لاسلكية.
WPA
  بروتوكول أمان للشبكات اللاسلكية مع أمان محسَّن مقارنةً ببروتوكول WEP.
WPA2
  بروتوكول أمان للشبكات اللاسلكية. هو إصدار جديد من WPA.
WPS
  معيار يمكن من خلاله إنشاء اتصالات جهاز لاسلكي وإعداد الأمان به بسهولة. كما تتاح طريقة الضغط على الزر وطريقة رمز PIN. ويرمز WPS إلى Wi-Fi Protected Setup.