# Het scherm Netwerk (SSID) selecteren

Als niet automatisch een verbinding tussen de printer en de draadloze router kan worden gemaakt, wordt het scherm Netwerk (SSID) selecteren (Select Network (SSID)) weergegeven.

Volg onderstaande stappen om de printer en draadloze router te verbinden.

1. Selecteer in de lijst Netwerknaam (SSID): (Network Name (SSID):) de netwerknaam (SSID) van de draadloze router waarmee u verbinding wilt maken.

   Als uw draadloze router niet wordt weergegeven in de lijst, volgt u de instructies in Draadloze router niet beschikbaar in de lijst Netwerknaam (SSID).

2. Klik op Volgende (Next).

   Als u geen coderingstype gebruikt, zijn de volgende stappen niet nodig.

3. Voer het wachtwoord van de draadloze router in het veld Wachtwoord: (Password:) in.

   Typ het teken dat u wilt invoeren. De invoer van tekens is hoofdlettergevoelig.

   Als u een WEP-verbinding gebruikt, stelt u ook ID WEP-sleutel: (WEP Key ID:) in.

4. Klik op Volgende (Next).

## Draadloze router niet beschikbaar in de lijst Netwerknaam (SSID)

Als uw draadloze router niet beschikbaar is in de lijst Netwerknaam (SSID): (Network Name (SSID):), bijvoorbeeld wanneer de verborgen modus is ingesteld, volgt u onderstaande stappen om uw draadloze router toe te voegen.

1. Selecteer Andere netwerken (Other networks) in de lijst Netwerknaam (SSID): (Network Name (SSID):).

2. Klik op Volgende (Next).

3. Voer de netwerknaam (SSID) in het veld Netwerknaam (SSID): (Network Name (SSID):) in.

4. Selecteer het protocol bij Type codering: (Encryption Type:).

   Als u geen coderingstype gebruikt, selecteert u Niet gebruiken (Do not use) en gaat u verder met stap 6.

   Als u een WEP-verbinding gebruikt, stelt u ook Lengte WEP-sleutel: (WEP Key Length:), Indeling WEP-sleutel: (WEP Key Format:) en ID WEP-sleutel: (WEP Key ID:) in.

5. Voer het wachtwoord van uw draadloze router in.

6. Klik op Volgende (Next).

Opmerking

- Het wachtwoord wordt mogelijk een beveiligingssleutel of wachtwoordzin genoemd.
- Raadpleeg de handleiding bij de draadloze router voor informatie over de standaardwaarden voor uw netwerknaam (SSID) en wachtwoord of het controleren van de momenteel ingestelde waarden.
- SSID's voor de 2,4 GHz-band worden weergegeven voor de netwerknaam (SSID). Als uw printer de 5 GHz-band ondersteunt, worden ook SSID's voor de 5 GHz-band weergegeven.