# ملاحظات حول اتصال Wi-Fi

هام

- إذا كان أحد الأجهزة متصلاً بشبكة الإنترنت عبر موجه لاسلكي، ثم قمت بتوصيله بطابعة تعمل في وضع الاتصال المباشر (‏Direct Connection)‏، فسيتم تعطيل الاتصال الحالي بين الجهاز والموجه اللاسلكي. وفي هذه الحالة، قد يتحول الاتصال تلقائيًا إلى اتصال البيانات المحمولة وفقًا لجهازك. عند الاتصال بالإنترنت باستخدام اتصال البيانات المحمولة، قد يتم تطبيق رسوم وفقًا للتعاقد الخاص بك.

  - عند توصيل أحد الأجهزة بالطابعة باستخدام الاتصال المباشر (‏Direct Connection)‏، يتم حفظ معلومات الاتصال في إعدادات Wi-Fi. يمكن توصيل الجهاز بالطابعة تلقائيًا حتى بعد فصله أو توصيله بموجه لاسلكي آخر.
  - لمنع الاتصال التلقائي بالطابعة التي تعمل في وضع الاتصال المباشر (‏Direct Connection)‏، قم بتغيير وضع الاتصال بعد استخدام الطابعة أو قم بالتعيين على عدم الاتصال التلقائي في إعدادات Wi-Fi الخاصة بالجهاز.
    للحصول على تفاصيل حول تغيير الإعدادات الخاصة بجهازك، راجع الدليل المزود مع الجهاز أو اتصل بالشركة المُصنِّعة.

- إذا قمت بتوصيل أحد الأجهزة بالطابعة باستخدام الاتصال المباشر (‏Direct Connection)‏، فقد يصبح الاتصال بالإنترنت غير متوفر وفقًا للبيئة الخاصة بك. وفي هذه الحالة، لا يمكن استخدام خدمات الويب الخاصة بالطابعة.
- إذا كان أحد الأجهزة متصلاً بالفعل بشبكة ما، فسيتعذر عليك توصيله بطابعة تعمل في وضع الاتصال المباشر (‏Direct Connection)‏. قم بتعطيل الاتصال بالشبكة، ثم تابع الإعداد.
- في وضع الاتصال المباشر (‏Direct Connection)‏، يمكنك توصيل ما يصل إلى خمسة أجهزة في الوقت ذاته. وإذا حاولت توصيل جهاز سادس في ظل وجود خمسة أجهزة متصلة بالفعل، فسوف يظهر خطأ.
  في حالة ظهور خطأ، قم بفصل الجهاز الذي لا يستخدم الطابعة، ثم قم بإعادة إجراء الإعدادات.
- لا تتمكن الأجهزة المتصلة بالطابعة باستخدام الاتصال المباشر (‏Direct Connection)‏ من الاتصال ببعضها البعض.
- لا تتوفر تحديثات البرامج الثابتة الخاصة بالطابعة أثناء استخدام الاتصال المباشر (‏Direct Connection)‏.
- في حالة توصيل أحد الأجهزة بالطابعة بدون استخدام موجه لاسلكي وتريد القيام بإعداده مرة أخرى باستخدام طريقة الاتصال ذاتها، فقم بفصله أولاً. قم بتعطيل الاتصال بين الجهاز والطابعة في شاشة إعداد Wi-Fi.