# Manual connect

1. إدخال اسم الموجه اللاسلكي (‏SSID)‏. يُعد إدخال النص حساسًا لحالة الأحرف.

   للحصول على كيفية إدخال الحروف وكيفية تغيير نوع الحرف، راجع "إدخال النص" (‏يظهر في إطار جديد)‏.

   إذا كنت لا تعلم اسم الموجه اللاسلكي الخاص بك، فراجع دليل ‬‏‫الموجه اللاسلكي أو اتصل بالشركة المُصنِّعة.

2. بعد الإدخال، تأكد من أن اسم الموجه اللاسلكي (‏SSID)‏ صحيح، ثم اضغط مع الاستمرار على الزر موافق (‏OK)‏ لمدة ثانيتين على الأقل.

3. حدد Yes، ثم اضغط على الزر موافق‏ (‏OK)‏.

4. أدخل كلمة المرور. يُعد إدخال النص حساسًا لحالة الأحرف.

   للحصول على كيفية إدخال الحروف وكيفية تغيير نوع الحرف، راجع "إدخال النص" (‏يظهر في إطار جديد)‏.

   إذا كنت لا تعلم كلمة مرور الموجه اللاسلكي الخاص بك، فراجع دليل ‬‏‫الموجه اللاسلكي أو اتصل بالشركة المُصنِّعة.

   في حالة ظهور "Connected‎"، فهذا يعني أن الشبكة لا تتطلب كلمة مرور. تابع من الخطوة 7.

5. بعد الإدخال، اضغط مع الاستمرار على الزر موافق (‏OK)‏ لمدة ثانيتين على الأقل.

6. حدد Yes، ثم اضغط على الزر موافق‏ (‏OK)‏.

7. عند ظهور الشاشة الواردة أدناه، اضغط على الزر موافق (‏OK)‏.

   إذا ظهرت شاشة مختلفة، فراجع "استكشاف الأخطاء وإصلاحها".

8. اضغط على الزر نسخ (‏COPY‎)‏‏ (‏A)‏.

   اكتمل الآن إعداد الاتصال بالشبكة.

9. قم بالعودة إلى البرنامج التطبيقي وتابع عملية التثبيت.

   انقر فوق في شريط المهام (‏taskbar)‏، واتبع الإرشادات الواردة على الشاشة لمتابعة الإعداد.