# Przewodnik konfiguracji
- G6000 series -

# Połączenie przewodowe

Aby skonfigurować drukarkę, wykonaj poniższą procedurę.

1. Przed rozpoczęciem konfiguracji połączenia przewodowego sprawdź, czy drukarka jest włączona.

   Jeśli zasilanie jest włączone, kontrolka WŁ. (ON) (A) świeci lub miga.

   - Uwagi dotyczące połączenia przewodowego(Pojawia się w nowym oknie)

   Ważne

   - Jeśli drukarka przeprowadza czyszczenie, wyrównywanie głowicy drukującej lub inne procesy, przed rozpoczęciem konfiguracji poczekaj na zakończenie danego procesu.

2. Wybierz ekran wyświetlany na monitorze drukarki.

- Po pojawieniu się ekranu po lewej stronie zobacz tutaj

- Po pojawieniu się ekranu po lewej stronie zobacz tutaj

- Jeśli pojawi się inny ekran, zobacz tutaj