# Manual setup

1. إدخال اسم الموجه اللاسلكي (‏SSID)‏. يُعد إدخال النص حساسًا لحالة الأحرف.

   للحصول على كيفية إدخال الحروف وكيفية تغيير نوع الحرف، راجع "إدخال النص" (‏يظهر في إطار جديد)‏.

   إذا كنت لا تعلم اسم الموجه اللاسلكي الخاص بك، فراجع دليل ‬‏‫الموجه اللاسلكي أو اتصل بالشركة المُصنِّعة.

2. بعد الإدخال، تأكد من أن اسم الموجه اللاسلكي (‏SSID)‏ صحيح، ثم اضغط مع الاستمرار على الزر موافق (‏OK)‏ لمدة ثانيتين على الأقل.

3. حدد Yes، ثم اضغط على الزر موافق‏ (‏OK)‏.

4. حدد بروتوكول الأمان المُعيّن على الموجه اللاسلكي، ثم اضغط على الزر موافق (‏OK)‏.

   في حالة ظهور "Connected‎"، فهذا يعني أن الشبكة لا تتطلب كلمة مرور. حدد "Disable" في الخطوة التالية وتابع الإعداد.

   إذا ظهرت شاشة مختلفة، فراجع "استكشاف الأخطاء وإصلاحها".

5. قم بتحديد بروتوكول الأمان الذي تم تعيينه في الموجه اللاسلكي.

   - تعطيل
   - WEP
   - WPA/WPA2