# Kablet tilkobling

1. Velg Kablet LAN (Wired LAN), og trykk på OK-knappen.

2. Velg Ja (Yes), og trykk på OK-knappen.

3. Du vil trenge en Ethernet-kabel (selges separat).

4. Ta av korken (A) på porten på venstre side bak på skriveren.

5. Koble til skriveren og en nettverksenhet (ruter osv.) med en Ethernet-kabel (B).

   Ikke koble til andre porter.

6. Trykk på OK-knappen.

7. Trykk på OK-knappen.

8. Returner til programvaren, og fortsett med installeringen.

   Klikk på i oppgavelinjen (taskbar), og følg skjerminstruksjonene for å fortsette oppsettet.