# Bedrade verbinding

1. Selecteer Bedraad LAN (Wired LAN) en druk op de knop OK.

2. Selecteer Ja (Yes) en druk op de knop OK.

3. U hebt een Ethernet-kabel nodig (afzonderlijk verkrijgbaar).

4. Verwijder het kapje (A) van de poort linksachter op de printer.

5. Verbind de printer en een netwerkapparaat (router en dergelijke) met een Ethernet-kabel (B).

   Niet verbinden met een andere poort.

6. Druk op de knop OK.

7. Druk op de knop OK.

8. Keer terug naar de toepassingssoftware en ga door met de installatie.

   Klik op het in de taakbalk (taskbar) en volg de instructies op het scherm om door te gaan met de instelling.