# Trikčių diagnostika –WPS (PIN kodas)–

# Rodoma „Nepavyko prisijungti <Žr. instrukciją>“

Šis ekranas atidaromas, jei įvyksta klaida.

1. 1 patikrinimas Patikrinkite belaidžio maršruto parinktuvo parametrus.

2. 2 patikrinimas Atkurkite klaidos pranešimą, tada iš naujo atlikite spausdintuvo sąranką.

   Paspauskite mygtuką Gerai (OK).

   - Iš naujo nustatykite WPS (PIN kodas) ryšį

   Norėdami gauti išsamios informacijos, kaip patikrinti belaidžio maršruto parinktuvo parametrus, žr. kartu su belaidžiu maršruto parinktuvu pateiktą vadovą arba kreipkitės į jo gamintoją.